{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"not_rendered":{"images":195},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":354,"n_cols":7,"rows_kept":354,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[24,0,39,0],[24,1,39,1],[24,3,39,3],[24,4,39,4],[24,5,39,5],[24,6,39,6],[41,0,41,6],[42,0,61,0],[42,1,61,1],[42,3,61,3],[42,4,61,4],[42,5,61,5],[42,6,61,6],[62,0,81,0],[62,1,81,1],[62,3,81,3],[62,4,81,4],[62,5,81,5],[62,6,81,6],[85,0,102,0],[85,1,102,1],[85,3,102,3],[85,4,102,4],[85,5,102,5],[85,6,102,6],[104,0,119,0],[104,1,119,1],[104,3,119,3],[104,4,119,4],[104,5,119,5],[104,6,119,6],[120,0,136,0],[120,1,136,1],[120,3,136,3],[120,4,136,4],[120,5,136,5],[120,6,136,6],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[139,3,141,3],[139,4,141,4],[139,5,141,5],[139,6,141,6],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[142,3,143,3],[142,4,143,4],[144,0,145,0],[144,1,145,1],[144,3,145,3],[144,4,145,4],[144,5,145,5],[144,6,145,6],[147,0,157,0],[147,1,157,1],[147,3,157,3],[147,4,157,4],[147,5,157,5],[147,6,157,6],[158,0,158,6],[159,0,170,0],[159,1,170,1],[159,3,170,3],[159,4,170,4],[159,5,170,5],[159,6,170,6],[171,0,184,0],[171,1,184,1],[171,3,184,3],[171,4,184,4],[171,5,184,5],[171,6,184,6],[186,0,210,0],[186,1,210,1],[186,3,210,3],[186,4,210,4],[186,5,210,5],[186,6,210,6],[211,0,222,0],[211,1,222,1],[211,3,222,3],[211,4,222,4],[211,5,222,5],[211,6,222,6],[223,0,236,0],[223,1,236,1],[223,3,236,3],[223,4,236,4],[223,5,236,5],[223,6,236,6],[238,0,262,0],[238,1,262,1],[238,3,262,3],[238,4,262,4],[238,5,262,5],[238,6,262,6],[264,0,287,0],[264,1,287,1],[264,3,287,3],[264,4,287,4],[264,5,287,5],[264,6,287,6],[289,0,312,0],[289,1,312,1],[289,3,312,3],[289,4,312,4],[289,5,312,5],[296,6,312,6],[318,0,318,6],[341,0,341,4],[347,0,347,4],[349,0,350,0],[349,1,350,1],[349,3,350,3],[349,4,350,4],[349,5,350,5],[349,6,350,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["公交枢纽站设备清单"]
["综合布线系统"]
["序号","设备名称","技术参数","单位","数量","综合单价（元）","合价（元）"]
[1,"信息插座","规格：86型平口面板，颜色：乳白色","个",43]
[2,"跳线","名称：3米CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线","条",70]
[3,"双绞线缆","名称：六类4对UTP电缆，带十字骨架","箱",16]
[4,"六类非屏蔽数据配线架","19”机柜式1U六类非屏蔽齐平式配线架，配备托线架","个",3]
[5,"1U封闭滑槽式理线架","1U封闭滑槽式理线架","个",3]
[6,"跳线","六类非屏蔽数据跳线，2米","条",70]
[7,"配线架","100对110配线架，含连接块","个",1]
[8,"1U过线槽","1U过线槽","个",1]
[9,"跳线","2M1对110-RJ45快接跳线","条",70]
[10,"光纤配线架","12口光纤配线架，含LC耦合器","个",1]
[11,"跳线","万兆多模LC光纤尾纤，1米","条",2]
[12,"JDG管","管径25mm","米",2625]
[13,"管道铺设及回填","管道铺设","米",450]
[14,"手孔井含井盖","手孔井含井盖","个",15]
[15,"DN100电线管","DN100电线管","米",700]
[16,"SC150过路钢管","SC150过路钢管","米",20]
[17,"PE110管","PE110管","米",700]
[18,"辅材","辅材","批",1]
[19,"接入交换机主机","24 *10/100/1000TX+ 4*SFP，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥66Mpps/108Mpps；","台",1]
[20,"48口接入交换机","48*10/100/1000TX+ 4*SFP，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥87Mpps/144Mpps；","台",1]
[21,"千兆光模块","光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)","台",2]
[22,"出口防火墙主机","安全过滤带宽 600Mbps","台",1]
[null,null,"用户数限制 300"]
[null,null,"网络端口 8GE+2GE(Bypass)+2Combo"]
[null,null,"控制端口 2USB"]
[null,null,"VPN支持 L2TP VPN，GRE VPN，IPSec VPN，SSL VPN"]
[null,null,"入侵检测 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS常等攻击的防御；"]
[null,null,"支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级）；"]
[null,null,"支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP）；"]
[null,null,"支持对BT等P2P/IM识别和控制；"]
[null,null,"管理 支持基于命令行的配置管理"]
[null,null,"支持Web方式进行远程配置管理"]
[null,null,"支持H3C SSM安全管理中心进行设备管理"]
[null,null,"支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2"]
[null,null,"智能安全策略"]
[null,null,"安全标准 AAA服务：Portal认证，RADIUS认证，HWTACACS认证，PKI/CA（X.509格式）认证，域认证，CHAP验证，PAP验证"]
[null,null,"环保与认证：支持欧洲严格的RoHS环保认证"]
[23,"核心交换机","(24GE(8SFP Combo)+4SFP Plus+1Slot),含双风扇双电源，交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥222Mpps；","台",1]
["监控监控系统"]
[1,"室外高清网络枪机","具有200W像素 CMOS传感器。","台",18]
[null,null,"最大分辨率1920x1080。"]
[null,null,"在1920x1080 @30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。"]
[null,null,"最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。"]
[null,null,"★支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 （提供公安部检验报告证明）"]
[null,null,"支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。"]
[null,null,"支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。"]
[null,null,"信噪比不小于60dB。"]
[null,null,"★红外补光距离不小于250米。（提供公安部检验报告证明）"]
[null,null,"支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。"]
[null,null,"★在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项（提供公安部检验报告证明）"]
[null,null,"支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率"]
[null,null,"★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（提供公安部检验报告证明）"]
[null,null,"支持IP地址获取、IP地址搜索功能。"]
[null,null,"具备移动侦测、区域入侵、拌线入侵、物体遗留/消失、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。"]
[null,null,"具有1个RJ-45网络接口、、1个RESET按键。"]
[null,null,"支持IP67防护等级。"]
[null,null,"支持DC12V供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。"]
[null,null,"摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。"]
[null,null,"设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。"]
[2,"室外高清网络球机","1/1.8英寸200万像素CMOS传感器","台",1]
[null,null,"焦距5.5mm～220mm；光学变倍40倍"]
[null,null,"视频编码方式支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG设置选项；并可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile"]
[null,null,"支持最低照度红外灯关闭：可达彩色0.00021x，黑白0.00011x（以公安部型式检验报告为准）"]
[null,null,"分辨率设置为1920×1200，帧率设置为25帧、码率设置为1Mbps，RJ45输出分辨力不小于1200线"]
[null,null,"★照度适应范围不小于146dB（以公安部型式检验报告为准）"]
[null,null,"宽动态综合得分140分"]
[null,null,"设备应不少于2048个预置位"]
[null,null,"支持水平手控最大速度＞800°/s，水平手控最小速度≤0.01°/s,云台定位准确度≤0.01°"]
[null,null,"★可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数进入和离开统计、温度显示等信息，具有45行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置（以公安部型式检验报告为准）"]
[null,null,"支持雨刷手动或自动开启雨刷功能"]
[null,null,"支持球机对移动目标进行自动跟踪"]
[null,null,"★设备水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为 -60°~90°（以公安部型式检验报告为准）"]
[null,null,"支持视频图像质量诊断报警功能，即当样机检测到监控画面有虚焦、亮度异常现象时，可触发报警、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出。"]
[null,null,"支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍图片数量可设，还有人脸增强功能"]
[null,null,"具有密码修改提示功能，即球机密码为初始密码时，应能给出修改密码提示，有高、中、低密码复杂度提示，支持登陆弱口令检测，当密码复杂度低时自动提示修改."]
[null,null,"★球机在黑、白名单中添加IP地址的数量不小于1025个（以公安部型式检验报告为准）"]
[null,null,"支持1个RJ45接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口、1个RS485接口、1个模拟视屏输出接口、7个报警输入接口，2个报警输出接口，1个SD卡插槽"]
[null,null,"支持IP66，TVS 15KV防雷、防浪涌"]
[null,null,"★支持电源电压在AC24V±55%范围内变化能正常工作"]
[3,"球机支架","球机支架","台",1]
[4,"枪机支架","定制","个",18]
[5,"拾音器","四线制高保真拾音器","个",8]
[6,"硬盘录像机","最大32路接入，码流640Mbps；存储码流640Mbps；转发码流640Mbps；回放128Mbps；可接入ONVIF/PSIA/RTSP/GB2818协议网络相机，支持私有协议接入第三方相机，可添加激活局域网内的网络相机","台",1]
[null,null,"★2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1路DC 12V输出接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口；1个220V电源输入接口；（提供公安检测报告证明）"]
[null,null,"最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入"]
[null,null,"可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的网络视频并解码。"]
[null,null,"可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC；采样率支持8k、16k、32k、48k、64k；双音频IPC两路音频同时输入"]
[null,null,"支持监控级和企业级硬盘创建RAID"]
[null,null,"★当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中（提供公安检测报告证明）"]
[null,null,"支持定时、动检、报警、智能、手动抓图。可进行32路抓拍及1200W图片存储。可按时间通道同时检索32路图片。可正放/倒放图片。录像回放可进行抓图操作。能在web及本地同时查询调用图片。"]
[null,null,"可手动开启/停止所有通道录像，支持录像打包1--300min可设。可对主码流、子码流分别或同时录像，支持双码流录像和三码流录像"]
[null,null,"可在时间轴上查看录像，时间轴上鼠标滚轮可切换控制24小时/2小时/1小时/30分钟。"]
[null,null,"★当发生告警可联动播放语音提示，支持USB中导入MP3/PCM格式的文件，可对文件进行试听、重命名、删除操作。支持多个时间段音频播放设置。支持不同间隔、次数播放设置（提供公安检测报告证明）"]
[null,null,"支持IP批量添加，在添加过程中可批量修改IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤"]
[null,null,"支持接入鱼眼、双目、三目、四目、守望者一体机（8目枪+球机）等摄像机的图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局"]
[null,null,"★接入POS机；叠加POS信息到录像中；可修改POS字体大小和颜色；POS叠加位置；POS关键字检索；预览及回放可选择是否叠加POS信息（提供公安检测报告证明）"]
[null,null,"接入具有故障报警功能的摄像机，当有视频遮挡、移动侦侧、非法访问、无硬盘、硬盘拔出、硬盘空间不足、网络断开、IP冲突、Mac冲突事件发生时，可给出报警提示并触发蜂鸣器报警、发送邮件、语音提示、指示灯亮 、弹出报警画面。"]
[null,null,"通用浏览器可设置录像或图片的水印字符，当录像或图片文件被篡改后，可给出相应的提示信息"]
[null,null,"★可配置风扇全速转动、自动调速转动，自动调速转动可根据机箱温度进行自适应调节。"]
[null,null,"★提供3C证书，公安部GB/T28181检测报告"]
[7,"4T监控硬盘","监控级硬盘","台",8]
[8,"管理平台","采用LINUX操作系统","台",1]
[null,null,"标配8G内存，最大可扩展至64G；具有128G的SSD"]
[null,null,"多址模式下支持接入、存储、转发各800Mbps；转发和存储性能相互独立；绑定模式下支持接入、存储、转发各1600Mbps；转发和存储性能相互独立；（提供公安部型式检验报告证明）"]
[null,null,"支持管理5000路视频监控"]
[null,null,"支持B/S、C/S等多个客户端同时访问平台，支持iphone、ipad、android等访问客户端"]
[null,null,"支持HLS取视频流（提供公安部型式检验报告证明）"]
[null,null,"支持H.264、H.265、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC接入"]
[null,null,"支持G.711a、G.711u、G.726、AAC音频编码格式的IPC接入"]
[null,null,"支持按厂商、域名、IP地址、主动注册、onvif、国标协议等方式直接接入设备"]
[null,null,"支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏"]
[null,null,"支持零通道编码预览；"]
[null,null,"支持秒级存储及回放，可回放设备断网/断电前一秒录像；"]
[null,null,"支持1/2、1/4、1/8、1/16、2、4、8、16、32、64、128倍速快慢放"]
[null,null,"支持设置不同时间段的报警计划，对报警源、联动动作等进行设置；"]
[null,null,"支持鹰眼图预览；"]
[null,null,"*需要与公交现有视频平台融合"]
[9,"70寸液晶屏","满足7*24小时应用","块",1]
[null,null,"分辨率不小于1920×1080"]
[null,null,"物理拼缝(mm)不大于3.5"]
[null,null,"色彩数：1.07 B"]
[null,null,"色温：10000K"]
[null,null,"亮度(cd/m2)不小于450"]
[null,null,"视角：178°(水平)/ 178°(垂直)"]
[null,null,"背光源：光源类型：LED（直下式）"]
[null,null,"使用寿命：50000小时"]
[null,null,"视频输入不少于1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口 ，1个BNC接口"]
[null,null,"视频输出不少于1个BNC接口"]
[null,null,"USB接口不少于2个USB接口"]
[null,null,"控制接口不少于2个RS-232接口(1路输入，1路输出)"]
[null,null,"电源：交流供电，100～240VAC"]
[null,null,"功耗不高于120W"]
[null,null,"工作温度：0～40摄氏度"]
[null,null,"工作湿度：10%-90%"]
[10,"管理电脑","管理电脑I5/8G/1T","台",2]
[11,"操作台","规格:1、基本尺寸1500*700*900钢制讲台(四联)。2、钢板材料：主要部分采用1.0mm以上的优质冷轧钢板。3、台面采用环保型25mm后成型板。","台",1]
[12,"室外立杆","室外立杆","套",19]
[null,null,"镀锌钢管、整体镀锌、全杆烤漆、国标、高度4米"]
[null,null,"含基础"]
[13,"监控设备防水箱","电源管理箱","个",3]
[null,null,"定制 厚度3.0室外箱，防水、防雷、防尘、防盗，尺寸：宽400mm*高500mm*厚300mm"]
[14,"二合一防雷","室外防雷器","个",19]
[null,null,"电源保护：MAX260V（使用于12V-220V），电压：470V，最大放电电流：10KA,相应时间：小于10NS网络信号保护：100，最大传输速率100MHZ，接口形式：RJ-45，工作温度范围：-40℃-85℃，工作湿度范围：30%-90%"]
[15,"电源线","电源线RVV2*1.5","米",800]
[16,"4芯单模室外光纤","568-C.3；YD/T1272-2009","米",800]
[null,null,"衰减＠20℃（DB/Km）：  1310≤0.45，1550≤0.22"]
[null,null,"光纤规格：B1.3（9/125μm）"]
[null,null,"动态/静态弯曲半径：20D/10D"]
[null,null,"允许压扁（N/100mm）: 200/440"]
[null,null,"允许拉伸力（N）: 200/1000"]
[null,null,"紧套光纤外径：0.9±0.05"]
[null,null,"外护套颜色：黄色"]
[null,null,"芯数:12芯"]
[null,null,"使用温度：-20℃～+60℃"]
[null,null,"敷设方式：管道、隧道、导管等敷设"]
["停车场系统"]
[1,"一体化变频力矩高速道闸","使用环境温度：-35℃～80℃","台",1]
[null,null,"杆件材料：高强度铝合金"]
[null,null,"升降时间：1.5 ～ 6秒可选"]
[null,null,"杆件壁厚：>2mm"]
[null,null,"4米直杆"]
[null,null,"工作原理：蜗轮力矩传动"]
[null,null,"通讯协议：RS485接口或地感检测保护装置"]
[null,null,"杆件表面：反光膜"]
[null,null,"采用电动机的减速机构、传动机构来实现闸杆的升降"]
[null,null,"采用具备软件陷阱与硬件看门狗的单片机控制，永不死机"]
[null,null,"采用精密的全自动平衡机构使任意位置静态力距为零，最大限度减小驱动功率延长机体寿命"]
[null,null,"箱体采用先进的防水结构及抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用，不退色"]
[2,"车辆检测功能","存储温度：﹣40℃～﹢85℃","台",1]
[null,null,"额定功率：4.5W"]
[null,null,"线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)"]
[null,null,"工作电压：220V±10%"]
[null,null,"反应时间：100毫秒"]
[null,null,"外观尺寸：78*40*108mm(长*宽*高)"]
[null,null,"线圈连接线：最长20米，每米至少双绞20次"]
[null,null,"灵敏度：三级可调"]
[null,null,"工作频率：20KHz至170KHz"]
[null,null,"工作温度：﹣20℃～﹢65℃"]
[null,null,"存在时间：无限存在"]
[null,null,"响应时间：100毫秒"]
[null,null,"频闪持续时间：无限存在"]
[null,null,"频率：20KHz至170KHz"]
[3,"地感线圈","BV1.5","套",1]
[4,"嵌入式车牌识别-控制高清网络摄像机（主机）","200万1/2.8 英寸COMS传感器","台",1]
[null,null,"最大分辨率：1920×1080"]
[null,null,"电子快门：自动/ 手动8当可调，区间支持0~40ms"]
[null,null,"支持摄像机一键自动聚焦功能"]
[null,null,"视频编码标准：H265/H264/MJPEG"]
[null,null,"★支持智能帧功能，对车牌实时跟踪识别（提供公安部型式检验报告证明）"]
[null,null,"★可配置2个屏蔽区域，可实现屏蔽区域内车牌不识别（提供公安部型式检验报告证明）"]
[null,null,"视频分辨率：主码流1920×1080，辅码流704×576"]
[null,null,"★车牌抓拍准确率可达99%；车牌识别率可达99%（提供公安部型式检验报告证明）"]
[null,null,"视频码率：H265/H264：32~6636Kb/S，MJPEG：18662~37325K Kb/Sb/S"]
[null,null,"视频帧率：1~25FPS"]
[null,null,"★支持视频触发抓拍功能，支持形式方向判定（提供公安部型式检验报告证明）"]
[null,null,"★支持兴能源车牌类型和颜色识别，包括小车牌的渐变绿和大车牌的黄绿双拼（提供公安部型式检验报告证明）"]
[null,null,"集成相机、LEC屏、常亮补光灯、车检器、喇叭等设备"]
[null,null,"支持离线文字转语音功能，支持车牌号码、停车费、自定义信息等语言播报"]
[null,null,"最大支持识别车牌像素点可达500"]
[null,null,"LED颜色：红绿双显示"]
[null,null,"LED显示：支持4行4字"]
[null,null,"LED屏模组功耗：≤10W"]
[null,null,"显示屏寿命：≥10万小时"]
[null,null,"LED屏输入电压：4.8-5.2V"]
[null,null,"语音对讲：支技语音对讲"]
[null,null,"语音播报：支持语音播报"]
[null,null,"补光灯：支持外置补光灯"]
[null,null,"支持AC90V~AC300V电压供电"]
[5,"一体化变频力矩高速道闸","使用环境温度：-35℃～80℃","台",1]
[null,null,"杆件材料：高强度铝合金"]
[null,null,"升降时间：1.5 ～ 6秒可选"]
[null,null,"杆件壁厚：>2mm"]
[null,null,"4米直杆"]
[null,null,"工作原理：蜗轮力矩传动"]
[null,null,"通讯协议：RS485接口或地感检测保护装置"]
[null,null,"杆件表面：反光膜"]
[null,null,"采用电动机的减速机构、传动机构来实现闸杆的升降"]
[null,null,"采用具备软件陷阱与硬件看门狗的单片机控制，永不死机"]
[null,null,"采用精密的全自动平衡机构使任意位置静态力距为零，最大限度减小驱动功率延长机体寿命"]
[null,null,"箱体采用先进的防水结构及抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用，不退色"]
[6,"车辆检测功能","存储温度：﹣40℃～﹢85℃","台",1]
[null,null,"额定功率：4.5W"]
[null,null,"线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)"]
[null,null,"工作电压：220V±10%"]
[null,null,"反应时间：100毫秒"]
[null,null,"外观尺寸：78*40*108mm(长*宽*高)"]
[null,null,"线圈连接线：最长20米，每米至少双绞20次"]
[null,null,"灵敏度：三级可调"]
[null,null,"工作频率：20KHz至170KHz"]
[null,null,"工作温度：﹣20℃～﹢65℃"]
[null,null,"存在时间：无限存在"]
[null,null,"响应时间：100毫秒"]
[null,null,"频闪持续时间：无限存在"]
[null,null,"频率：20KHz至170KHz"]
[7,"地感线圈","BV1.5","套",1]
[8,"嵌入式车牌识别-控制高清网络摄像机（主机）","200万1/2.8 英寸COMS传感器","台",1]
[null,null,"最大分辨率：1920×1080"]
[null,null,"电子快门：自动/ 手动8当可调，区间支持0~40ms"]
[null,null,"支持摄像机一键自动聚焦功能"]
[null,null,"视频编码标准：H265/H264/MJPEG"]
[null,null,"★支持智能帧功能，对车牌实时跟踪识别（提供公安部型式检验报告证明）"]
[null,null,"★可配置2个屏蔽区域，可实现屏蔽区域内车牌不识别（提供公安部型式检验报告证明）"]
[null,null,"视频分辨率：主码流1920×1080，辅码流704×576"]
[null,null,"★车牌抓拍准确率可达99%；车牌识别率可达99%（提供公安部型式检验报告证明）"]
[null,null,"视频码率：H265/H264：32~6636Kb/S，MJPEG：18662~37325K Kb/Sb/S"]
[null,null,"视频帧率：1~25FPS"]
[null,null,"★支持视频触发抓拍功能，支持形式方向判定（提供公安部型式检验报告证明）"]
[null,null,"★支持兴能源车牌类型和颜色识别，包括小车牌的渐变绿和大车牌的黄绿双拼（提供公安部型式检验报告证明）"]
[null,null,"集成相机、LEC屏、常亮补光灯、车检器、喇叭等设备"]
[null,null,"支持离线文字转语音功能，支持车牌号码、停车费、自定义信息等语言播报"]
[null,null,"最大支持识别车牌像素点可达500"]
[null,null,"LED颜色：红绿双显示"]
[null,null,"LED显示：支持4行4字"]
[null,null,"LED屏模组功耗：≤10W"]
[null,null,"显示屏寿命：≥10万小时"]
[null,null,"LED屏输入电压：4.8-5.2V"]
[null,null,"语音对讲：支技语音对讲"]
[null,null,"语音播报：支持语音播报"]
[null,null,"补光灯：支持外置补光灯"]
[null,null,"支持AC90V~AC300V电压供电"]
[9,"管理电脑","管理电脑I7/4G/1T","台",1]
[10,"停车场管理软件","主处理器 64位4核CPU（CORE-I3-6100）","套",1]
[null,null,"操作系统 Linux/Windows 10"]
[null,null,"电源 支持热插拔"]
[null,null,"风扇 支持7x24小时工作，智能控制，超低噪音，高效散热"]
[null,null,"内存 标配8GB(1×8GB)，可扩展支持16GB(2×8GB)"]
[null,null,"机箱 1.0mm SGCC钢板"]
[null,null,"本地系统配置 网络配置"]
[null,null,"HDMI HDMI接口两个，一个用于配置网络，一个备用"]
[null,null,"VGA VGA接口一个，用于配置网络"]
[null,null,"硬盘个数 \"支持2个(SATA0、SATA1)标准3.5英寸硬盘"]
[null,null,"或支持4个(SATA0、SATA1、SATA2、SATA3)标准2.5英寸硬盘\""]
[null,null,"硬盘兼容性 请参阅硬盘兼容性列表"]
[null,null,"硬盘安装 标配一块1T企业级硬盘"]
[null,null,"网口个数 4个10/100/1000Mbps以太网口"]
[null,null,"RS232 1个"]
[null,null,"RS485 1个"]
[null,null,"USB接口 前置：2个3.0；后置2个3.0；板载1个USB2.0"]
[null,null,"电源 100V~240V，47~63Hz"]
[null,null,"整机功耗 70W~120W（含硬盘）"]
[null,null,"工作环境温度 0℃~45℃"]
[null,null,"工作环境湿度 5%~90%（非凝露）"]
[null,null,"储存环境温度 -20℃~70℃"]
[null,null,"储存环境湿度 5%~90%（非凝露）"]
[null,null,"工作海拔 -60m~3000m"]
[11,"加密狗","软件授权","套",1]
[12,"系统数据服务器","主处理器 64位4核CPU（CORE-I3-6100）","台",1]
[null,null,"操作系统 Linux/Windows 10"]
[null,null,"电源 支持热插拔"]
[null,null,"风扇 支持7x24小时工作，智能控制，超低噪音，高效散热"]
[null,null,"内存 标配8GB(1×8GB)，可扩展支持16GB(2×8GB)"]
[null,null,"机箱 1.0mm SGCC钢板"]
[null,null,"本地系统配置 网络配置"]
[null,null,"HDMI HDMI接口两个，一个用于配置网络，一个备用"]
[null,null,"VGA VGA接口一个，用于配置网络"]
[null,null,"硬盘个数 \"支持2个(SATA0、SATA1)标准3.5英寸硬盘"]
[null,null,"或支持4个(SATA0、SATA1、SATA2、SATA3)标准2.5英寸硬盘\""]
[null,null,"硬盘兼容性 请参阅硬盘兼容性列表"]
[null,null,"硬盘安装 标配一块1T企业级硬盘"]
[null,null,"网口个数 4个10/100/1000Mbps以太网口"]
[null,null,"RS232 1个"]
[null,null,"RS485 1个"]
[null,null,"USB接口 前置：2个3.0；后置2个3.0；板载1个USB2.0"]
[null,null,"电源 100V~240V，47~63Hz"]
[null,null,"整机功耗 70W~120W（含硬盘）"]
[null,null,"工作环境温度 0℃~45℃"]
[null,null,"工作环境湿度 5%~90%（非凝露）"]
[null,null,"储存环境温度 -20℃~70℃"]
[null,null,"储存环境湿度 5%~90%（非凝露）"]
[null,null,"工作海拔 -60m~3000m"]
[13,"数据库软件","数据库软件","个",1]
[14,"管理软件","支持IE6以上浏览器，通过浏览器访问服务器地址进行操作。可控制开、关、停闸，并且能实时检测电动挡车器开、停、关状态.","套",1]
[15,"配线","RVV4*1.0","米",60]
[16,"配线","RVV2*1.0","米",60]
[17,"网线","六类非屏蔽网线","米",120]
["监控机房"]
[1,"市电配电柜","施耐德元器件","套",1]
[2,"嵌入式节能格栅灯盘","600×600,18W×3","套",12]
[3,"应急照明灯","应急照明灯","套",12]
[4,"安全出口门指示灯","国标","套",1]
[5,"墙面维护五孔插座","10A","个",6]
[6,"电力电缆","UPS输入输出线缆ZR-YJV4*10+1*6mm2","m",8]
[7,"电力电缆","机柜线缆ZR-YJV3*4mm2","m",30]
[8,"电线","照明电线ZR-BV2.5mm2","卷",1]
[9,"电气配管-DN20","照明、插座、UPS","m",16]
[10,"二级防浪涌保护器","二级防浪涌保护器","套",1]
[11,"三级防浪涌保护器","三级防浪涌保护器","套",1]
[12,"网格接地铜排","30*3","米",35]
[13,"镀锌接地扁钢","40*4","米",28]
[14,"铜排固定端子","国标","套",18]
[15,"铜排绝缘处理","国标","项",1]
[16,"端接箱","端接箱","套",1]
[17,"接地母线","BVR-50mm2","米",10]
[18,"连接线","BVR-4mm2","米",15]
[19,"连接线","BVR-6mm2","米",6]
[20,"服务器机柜含侧板","600*1200*2000","套",2]
[21,"PDU","12位、32A输入、10A输出万用插座、指示灯、总控开关","套",4]
[22,"管线、辅材及安装服务","管线、辅材及安装服务","项",1]
["屏蔽门系统设备清单"]
[1,"安全门","定制","套",6]
[2,"遥控器","定制","套",12]
[3,"玻璃围栏","定制","米",79.5]
[4,"空门箱","定制","个",6]
[5,"地感线圈","定制","套",6]
["信息发布系统"]
[1,"Led显示屏","P4户外全彩屏，室外立柱安装","米",18.87]
[2,"交通旅游交互式信息查询","55寸LCD显示屏：（LCD屏配备55寸高亮度（≥700cd/㎡）工业级液晶显示器，配、LCD的工业级电源驱动板、尺寸：55寸工业级高亮屏、屏幕宽高比：16：9、亮度：≥700cd/㎡、分辨率：1920×1080、整机功耗：≤260W、最佳观看距离：2.5～6米、背光灯：LED发光二极管、液晶面板：IPS硬屏、对比度：≥2000：1、可视角度：左右≥178°；上下≥178°、响应时间：≤8ms、液晶屏寿命：≥10000小时、支持格式：MPEG-1/2/4、AVI、MP3、DVD、VOB、JPG、Flash等、输入接口：LVDS、全数字化播放：可连续24小时长时间工作、可根据环境亮度自动调整屏幕亮度、工作温度：－30°C到+65°C，湿度≤90%）2、工业级LCD播放器：（安卓主板 四核处理器，Cortex-A17架构，2G DDR内存，8GB eMMC闪存）\"","块",2]
[null,null," *能够与现有智能调度系统-广告发布系统对接"]
[3,"控制电脑","显示屏专用","批",1]
[4,"散热系统","工业级风机","套",4]
[null,"合计",null,"元"]