{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["【标表2】工程量清单表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"【标表2】工程量清单表","index":0,"n_rows":48,"n_cols":10,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["清单"]
["序号","子目名称","技术参数","单位","数量","品牌","型号","单价","合价","备注"]
[1,"本项目视频数据集成、接入与调试","外场监控设备（摄像机、情报板等）的监控视频数据完整无误接入到监控中心所需工程量并无缝接入亳州交警集成指挥平台","项",1]
[2,"≥1200万像素摄像机","摄像机整体不低于三个镜头；\n细节镜头：不低于 400 万像素，不低于 40 倍光学变倍，靶面尺寸不低于 1/1.8 英寸，支持 H.265 、H.264 视频编码格式，最低照度:≤ 0.0005lx（彩色），≤ 0.0001lx（黑白）；\n全景镜头：不低于 400 万像素，靶面尺寸不低于 1/1.8，支持 H.265 、H.264 视频编码格式，最低照度:≤ 0.0005lx（彩色），≤ 0.0001lx  （黑白），可实现 180 度的全景监控；\n支持人脸、人体、车辆、非机动车等运动目标同时抓拍；\n防护等级不低于 IP66；\n支持点击联动功能，支持自动、手动跟踪；\n支持透雾功能；\n支持断网续传功能；\n符合 GB/T28181 、Onvif、GA/T1400 协议标准；\n具备字符叠加功能，文字标注符合 GA/T 751 的规定；\n支持 GB 35114-A  级要求；\n产品颜色按用户需求定制。\n全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯\n摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm\n支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节\n具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项（公安部检验报告证明）\n●内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°（公安部检验报告证明）\n●在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触（提供公安部检验报告证明）\nsmart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（公安部检验报告证明）\n可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（公安部检验报告证明）\n声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警\n具有7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出\n支持在-30 °C~55 °C范围内功能应正常\n●设备制造商具有发展和改革委员会【或政府部门】印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室。","套",3]
[3,"12米高杆件","规格与原路段监控摄像机杆件保持一致，含设备机箱、基础、配筋等，详见设计图纸及说明。","套",1]
[4,"工业以太网交换机","1、工业级交换机，具有8个10/100/1000Base-TX自适应电口及2个千兆SFP光口（含2只光模块）；\n2、低功耗无风扇设计，提供包括壁挂、导轨和集中式在内的多种结构形式， DC12-48V供电，电源支持反接保护；\n3、耐高低温，耐盐雾腐蚀；\n4、可扩展POE供电输出；\n5、端子式双电源冗余供电，支持冗余电源间的无缝切换；\n●6、电源插头与外壳裸露金属部件间能承受3kV，50Hz交流试验电压，1min无击穿和飞弧现象（提供权威第三方检测机构出具的产品检验报告证明文件）；\n7、丢包率：以端口能力100%发送数据，丢包率为0；\n●8、工作温度：-40℃-85℃，相对湿度：95%±5%（无凝露）（提供权威第三方检测机构出具的产品检验报告证明文件）；\n9、金属材质外壳，符合IP40防护等级要求；\n●10、超低功耗，整机功耗≤4.5W（提供权威第三方检测机构出具的产品检验报告证明文件）；\n11、提供工业级以太网交换机运行状态实时监测系统软件著作权登记证书证明文件；","套",1]
[5,"新增摄像机入现状传输环网接入与调试","立德枢纽匝道EK0+300、YK0+600处监控与现状摄像机共杆，直接接入现状接入交换机，通过监控中心与交警支队的互联专线传输至交警支队；机场互通匝道DK0+260处监控单独立12m杆件。含避雷器及安装附件。","项",1]
[6,"终端服务器","采用嵌入式实时操作系统，内存容量不低于2GB;\n具备前端图片视频数据存储及违法图片合成功能;\n具有不少于1个千兆以太网电口、RS232、RS485、报警等接口，支持10M100M/1000M输出接口，可根据需要加装千兆光口:\n支持不少于 16 路相机接入，内置不低于8T硬盘\n设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。\n具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个GPS天线接口、1个4G/5G全网通天线接口。\n支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。\n支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项。\n支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。\n支持远程访问IP地址黑/白名单设置功能。\n●可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。（提供公安部检验报告证明）\n可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC。\n具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。\n支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。\n支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。\n支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。\n支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照时间范围进行匹配合成。\n支持将前、后抓拍通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。\n●支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。\n支持FTP连接模式，包括：长连接、短连接模式。（提供公安部检验报告证明）\n●支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；\n支持根据通道、时间查询并查看录像预图片，能够备份对应文件到本地硬盘。\n支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。（公安部检验报告证明）\n可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。\n●支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。（提供公安部检验报告证明）","套",4]
[7,"多合一环保补光灯","性能:\n(1)符合 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的要求\n(2)色温2800-5500K;\n(3)在 AC220V+44V、50HZ+2Hz的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应不大于 额定电压下的 5%:\n(4)工作环境温度:-30℃-+70℃;\n(5)支持白光LED频闪，可见光型脉冲补光装置在环境光照度小于500x 时自动关闭，但仅记录超速车 辆图像的机动车测速取证系统使用的一级可见型脉冲补光装置不受此限制，夜间可采用可见光型频  闪补光装置，光照度满足 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》规定的一级要求;\n(6)能与抓拍机进行关联。","套",12]
[8,"≥900万像素一体化卡口抓拍单元","(1)采用 1英寸全局曝光 CMOS 图像传感器;\n(2)视频帧率在 1~50fps 可调，图像分辨率不小于 4096x2160(不含 OSD 叠加)像素:\n(3)应支持对前排驾乘人员的人脸目标及其位置和大小进行辨识，配置的镜头焦距应满足图像使用及 解析要求，抓拍的面部图像应不小于100x100个像素点;\n(4)应采用白光、红外光的双光融合技术或超微光感光技术，全天输出全彩图像;\n(5)宜支持接入由颍闪灯、 白光气体爆闪灯或由颍闪灯、 白光气体闪灯、红外气体闪灯组成的多光源 一体补光灯:\n(6)通讯接口:不少于1个RJ45 100M/1000M自适应网口，不少于1个RS485 接口，不少于1个RS232 接 口;\n(7)视频压缩标准:支持H265、H264(Main Profile、High Profle、Base Profle)、M-JPEG;\n(8)可支持TCPIP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协 议;\n(9)内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、流量检测、通行车辆 信息捕获和违章检测功能;\n(10)可支持视频、线圈、雷达等车辆检测联动功能;\n(11)支持新能源车牌识别功能;\n(12)支持危险品车检测功能，识别准确率不低于90%;\n(13)可识别 19 种车型，全天抓拍准确率不低于 97%;\n(14)支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的 3600 种车辆子品牌;\n(15)支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率不低于80%;\n(16)支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率不低于95%;\n(17)支持深度学习功能，图片合成功能支持多种违法图片记录的合成处理，图片合成可以配置多种 合成方式，支持 JPEG 图片、视频流同时输出;\n(18)非机动车、行人抓拍:具备对通过卡口的非机动车、行人进行抓拍的功能;(19)支持车头和车尾 的视频触发抓拍功能;\n(20)配置存储卡或内置存储，具备断点续传功能;\n(21)防护等级不低于 IP66:(22)支持 GB 35114-A 级要求;(23)产品颜色按用户需求定制。","台",12]
[9,"落地机柜","定制，详见设计图纸及说明。","套",4]
[10,"测速雷达","(1)工作发射频率:支持又波段(f+25)MMIEK波段(王45)MHzKa波段(f+100)MHz，其中f为测速 系统微波发射频率标称值;\n(2)响应时间: ≤ 0.5s，角分辨率 ≤ 3.2°:\n(3)通讯接 口:RS485 或RS-232;\n(4)须获得计量器具型式批准证书及评价报告;\n(5)测速范围:20kmv/h-230kmyh;\n(6)模拟测速误差:误差(-5~0)kmh;\n(7)工作环境温度:在-30℃~+70℃环境条件下能正常工作; (8)产品颜色按用户需求定制。","台",12]
[11,"光纤收发器","1、工业级光纤收发器，具有4个10/100/1000Base-TX自适应电口及1个千兆SFP光口；\n2、低功耗无风扇设计，提供包括壁挂、导轨和集中式在内的多种结构形式，非POE DC12-52V，POE DC48V-57V供电，电源支持反接保护；\n3、端子式双电源冗余供电，支持冗余电源间的无缝切换；\n4、工作温度：-40℃-85℃，相对湿度：95%±5%（无凝露）（投标时提供省级以上权威机构出具的检验报告证明文件）；\n5、金属材质外壳，符合工业IP40防护等级要求；\n6、支持AI网络管理，通过AI网管平台可实现设备运行状态的实时监测和简单管理，包括：光口在线状态、电口在线状态、一键拯救等；\n7、耐盐雾、抗腐蚀，可长期运行于室外道路交通环境（投标时提供省级以上权威机构出具的检验报告证明文件）；\n8、丢包率：以端口能力100%发送数据，丢包率为0（投标时提供省级以上权威机构出具的检验报告证明文件）；\n9、超低功耗，整机功耗≤3.5W（投标时提供省级以上权威机构出具的检验报告证明文件）；\n10、投标时提供工业级光纤收发器雷击浪涌冲击智能防护系统软件著作权登记证书证明文件（复印件加盖原厂公章）；","对",4]
[12,"光纤租用","单点租用运营商光纤传输至交警后端，租期为交工验收后两年，ZK3+450、YK3+350汇聚租用；YK7+300、ZK7+400汇聚一起租用","处",2]
[13,"单点测速提示标志","含支架、立杆、基础等，测速点前方200米安装   详见设计图纸及说明","块",4]
[14,"卡口测速标定","完成ZK3+450、YK3+350、YK7+300、ZK7+400单点卡口测速的标定","项",1]
[15,"电源线","RVV3*2.5","m",300]
[16,"8芯单模光纤","8芯单模","m",500]
[17,"终端服务器","采用嵌入式实时操作系统，内存容量不低于2GB;\n具备前端图片视频数据存储及违法图片合成功能;\n具有不少于1个千兆以太网电口、RS232、RS485、报警等接口，支持10M100M/1000M输出接口，可根据需要加装千兆光口:\n支持不少于 16 路相机接入，内置不低于8T硬盘\n设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。\n具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个GPS天线接口、1个4G/5G全网通天线接口。\n支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。\n支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项。\n支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。\n支持远程访问IP地址黑/白名单设置功能。\n可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。（提供公安部检验报告证明）\n可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC。\n具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。\n支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。\n支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。\n支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。\n支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照时间范围进行匹配合成。\n支持将前、后抓拍通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。\n支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。\n支持FTP连接模式，包括：长连接、短连接模式。（提供公安部检验报告证明）\n支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；\n支持根据通道、时间查询并查看录像预图片，能够备份对应文件到本地硬盘。\n支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。（公安部检验报告证明）\n可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。\n支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。（提供公安部检验报告证明）","套",3]
[18,"多合一环保补光灯","性能:\n(1)符合 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的要求\n(2)色温2800-5500K;\n(3)在 AC220V+44V、50HZ+2Hz的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应不大于 额定电压下的 5%:\n(4)工作环境温度:-30℃-+70℃;\n(5)支持白光LED频闪，可见光型脉冲补光装置在环境光照度小于500x 时自动关闭，但仅记录超速车 辆图像的机动车测速取证系统使用的一级可见型脉冲补光装置不受此限制，夜间可采用可见光型频  闪补光装置，光照度满足 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》规定的一级要求;\n(6)能与抓拍机进行关联。","套",4]
[19,"≥900万像素一体化卡口抓拍单元","(1)采用 1英寸全局曝光 CMOS 图像传感器;\n(2)视频帧率在 1~50fps 可调，图像分辨率不小于 4096x2160(不含 OSD 叠加)像素:\n(3)应支持对前排驾乘人员的人脸目标及其位置和大小进行辨识，配置的镜头焦距应满足图像使用及 解析要求，抓拍的面部图像应不小于100x100个像素点;\n(4)应采用白光、红外光的双光融合技术或超微光感光技术，全天输出全彩图像;\n(5)宜支持接入由颍闪灯、 白光气体爆闪灯或由颍闪灯、 白光气体闪灯、红外气体闪灯组成的多光源 一体补光灯:\n(6)通讯接口:不少于1个RJ45 100M/1000M自适应网口，不少于1个RS485 接口，不少于1个RS232 接 口;\n(7)视频压缩标准:支持H265、H264(Main Profile、High Profle、Base Profle)、M-JPEG;\n(8)可支持TCPIP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协 议;\n(9)内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、流量检测、通行车辆 信息捕获和违章检测功能;\n(10)可支持视频、线圈、雷达等车辆检测联动功能;\n(11)支持新能源车牌识别功能;\n(12)支持危险品车检测功能，识别准确率不低于90%;\n(13)可识别 19 种车型，全天抓拍准确率不低于 97%;\n(14)支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的 3600 种车辆子品牌;\n(15)支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率不低于80%;\n(16)支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率不低于95%;\n(17)支持深度学习功能，图片合成功能支持多种违法图片记录的合成处理，图片合成可以配置多种 合成方式，支持 JPEG 图片、视频流同时输出;\n(18)非机动车、行人抓拍:具备对通过卡口的非机动车、行人进行抓拍的功能;(19)支持车头和车尾 的视频触发抓拍功能;\n(20)配置存储卡或内置存储，具备断点续传功能;\n(21)防护等级不低于 IP66:(22)支持 GB 35114-A 级要求;(23)产品颜色按用户需求定制。","台",4]
[20,"卡口杆件","悬臂6mL杆，规格详见设计图纸及说明，设置位置详见平面布置图。","套",2]
[21,"卡口杆件","悬臂6mT杆，规格详见设计图纸及说明，设置位置详见平面布置图。","套",1]
[22,"落地机柜","定制，详见设计图纸及说明。","套",3]
[23,"光纤收发器","1、工业级光纤收发器，具有4个10/100/1000Base-TX自适应电口及1个千兆SFP光口；\n2、低功耗无风扇设计，提供包括壁挂、导轨和集中式在内的多种结构形式，非POE DC12-52V，POE DC48V-57V供电，电源支持反接保护；\n●3、端子式双电源冗余供电，支持冗余电源间的无缝切换（投标时提供省级以上权威机构出具的检验报告证明文件）；\n4、工作温度：-40℃-85℃，相对湿度：95%±5%（无凝露）；\n●5、金属材质外壳，符合工业IP40防护等级要求（投标时提供省级以上权威机构出具的检验报告证明文件）；\n●6、支持AI网络管理，通过AI网管平台可实现设备运行状态的实时监测和简单管理，包括：光口在线状态、电口在线状态、一键拯救等（投标时提供省级以上权威机构出具的检验报告证明文件）；\n7、耐盐雾、抗腐蚀，可长期运行于室外道路交通环境；\n8、丢包率：以端口能力100%发送数据，丢包率为0；\n9、超低功耗，整机功耗≤3.5W；\n●10、投标时提供工业级光纤收发器雷击浪涌冲击智能防护系统软件著作权登记证书证明文件（复印件加盖原厂公章）；","对",3]
[24,"光纤租用","机场互通匝道EK0+220、BK0+340、AK0+420可汇聚一起租用运营商光纤传输至交警后","处",1]
[25,"接线手孔（含井盖）","详见设计图纸及说明","个",5]
[26,"电源线","RVV3*2.5","m",300]
[27,"8芯单模光纤","8芯单模","m",500]
[28,"广播终端","喇叭功率：不低于100W；声压级：不小于124dB；非线性失真：不大于5%；频率范围：120 ~ 180000Hz；功放模块功率：300W；具有高、低音喇叭单元，具备IP网络音频解码、功放、防 雷器、4G无线传输功能；\n摄像机同址安装，含功放、传输设备、施工、安装、接入交警平台、2年4G传输流量费 ；每处两个喇叭","套",32]
[29,"电源线","RVV3*2.5","m",800]
[30,"信号线","RVV2*1.5","m",800]
[31,"落地式护栏巡逻机","含激光雷达、网络球机、LED显示屏、灯光警示系统、语音警告系统、RFID定位传感器等；\n1、障碍检测、异物检测、 自主导航。\n2、异物检测大小： ＞ 30cm\n3、异物检测准确率：95%以上\n4、实时视频监控、历史视频回溯。\n5、支持Web、APP上实时查看视频信息、语音双向对讲、截图、手机视频录制功能。\n6、动态信息发布，支持Web、APP上发布信息； “前方事故，注意避让”“前方施工，谨慎驾驶；\n7、提醒后方驾乘人员及时关注道路通行情况。\n8、 内置锂电池，提供设备运行动力，保障设备正常运行。\n9、 自动非接触式充电，电压低于30%自动充电。\n10、高精度定位功能，在Web、APP上查看设备实时位置信息。\n11、预存语音播放、实时语音喊话。\n12、充电定位、运动区间定位。","套",2]
[32,"安装辅材","完成本项目所需的光纤熔接材料、配件等","项",1]
[33,"系统集成","按亳州交警支队要求完成对本系统的集成、调试、接入等费用","项",1]
[34,"后台终端处理设备","1.CPU：INTEL I5 13500,核心数≥14，主频≥2.5G，缓存≥24M，密闭式涡轮风扇；\n2.主板：主板：≥Q系列及以上、原厂同品牌主板，PCI-E*16≥1、PCI-E*4≥2、PCI≥1\n3.内存：≥16G DDR5 5600MHz 内存，提供双内存槽位；\n4.硬盘：≥512G M.2接口固态硬盘；\n5.网卡：100/1000M 以太网卡；\n6.声卡：≥5.1 声道，不少于5个音频接口；\n7.机箱：标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；为防止使用设备时给操作人员带来危险，机箱棱角和拐角须倒圆和磨光；\n8.机箱：不大于 14L，顶置提手，顶置电源开关键；\n9.接口：≥9个 USB 接口；\n10.键鼠：USB抗菌键盘、USB光电鼠标；\n11.电源：≥260W电源，具备内置或外置净化空气甲醛功能；\n12.安全特性：中文BIOS底层USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；\n13.售后服务：原厂在当地具有维修机构，原厂三年保修，7*24 电话响应、设备报修第二日修复服务。\n14.显示器：≥23.8寸IPS，具备VESA接口，通过防蓝光、低频闪，防眩目测试；\n16.数据安全:主机BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复，厂家需免费提供原厂数据安全擦除软件，有效防止数据泄露。对硬盘故障导致数据丢失的情况，保修期内制造商需提供障硬盘数据恢复服务，中标后可依据主机序列号在制造商网站查询到该服务内容。","台",6]
[35,"人孔井（含井盖）                                                                              含路肩人孔","详见设计图纸及说明","个",1]
[36,"手孔井（含井盖）","详见设计图纸及说明","个",8]
[37,"硅芯管                                                              ","2孔φ40/33，详见设计图纸及说明","m",1000]
[38,"镀锌钢管","2孔φ60*3，详见设计图纸及说明","m",130]
[39,"聚氨酯复合桥架","4000*250*150mm","m",12]
[40,"桥上L型角钢支撑托架","420*400mm","处",8]
[41,"混凝土","国标C20","m3",1]
[42,"细沙","国标","m3",27]
[43,"镀锌钢管抱箍","2孔φ60*3","处",75]
[44,"YJV-2*10","国标YJV-2*10","m",1050]
[45,"YJV-2*6","国标YJV-2*6","m",350]
[46,"YJV-2*4","国标YJV-2*4","m",240]