{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","4.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","5.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","index":0,"n_rows":1957,"n_cols":8,"rows_kept":1957,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[6,2,6,4],[6,5,6,6],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,5],[18,6,18,7],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[41,2,41,3],[41,5,41,6],[42,0,42,7],[44,3,44,7],[45,0,45,7],[46,0,46,5],[46,6,46,7],[56,2,56,3],[56,5,56,6],[57,2,57,3],[57,5,57,6],[58,2,58,3],[58,5,58,6],[59,2,59,3],[59,5,59,6],[60,2,60,3],[60,5,60,6],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[62,2,62,3],[62,5,62,6],[63,2,63,3],[63,5,63,6],[64,2,64,3],[64,5,64,6],[65,2,65,3],[65,5,65,6],[66,2,66,3],[66,5,66,6],[67,2,67,3],[67,5,67,6],[68,2,68,3],[68,5,68,6],[69,0,69,7],[70,3,70,7],[71,0,71,7],[72,0,72,5],[72,6,72,7],[85,0,85,7],[86,3,86,7],[87,0,87,7],[88,0,88,5],[88,6,88,7],[98,2,98,3],[98,5,98,6],[99,2,99,3],[99,5,99,6],[100,2,100,3],[100,5,100,6],[101,2,101,3],[101,5,101,6],[102,2,102,3],[102,5,102,6],[103,2,103,3],[103,5,103,6],[104,2,104,3],[104,5,104,6],[105,2,105,3],[105,5,105,6],[106,2,106,3],[106,5,106,6],[107,2,107,3],[107,5,107,6],[108,2,108,3],[108,5,108,6],[109,2,109,3],[109,5,109,6],[110,2,110,3],[110,5,110,6],[111,0,111,7],[113,3,113,7],[114,0,114,7],[115,0,115,5],[115,6,115,7],[124,2,124,3],[124,5,124,6],[125,2,125,4],[125,5,125,6],[126,2,126,4],[126,5,126,6],[127,2,127,3],[127,5,127,6],[128,2,128,3],[128,5,128,6],[129,2,129,3],[129,5,129,6],[130,2,130,3],[130,5,130,6],[131,2,131,3],[131,5,131,6],[132,2,132,3],[132,5,132,6],[133,2,133,3],[133,5,133,6],[134,2,134,3],[134,5,134,6],[135,2,135,3],[135,5,135,6],[136,2,136,3],[136,5,136,6],[137,2,137,3],[137,5,137,6],[138,2,138,3],[138,5,138,6],[139,2,139,3],[139,5,139,6],[140,2,140,3],[140,5,140,6],[141,2,141,3],[141,5,141,6],[142,2,142,3],[142,5,142,6],[143,2,143,3],[143,5,143,6],[144,2,144,3],[144,5,144,6],[145,0,145,7],[146,3,146,7],[147,0,147,7],[148,0,148,5],[148,6,148,7],[158,2,158,3],[158,5,158,6],[159,2,159,3],[159,5,159,6],[160,2,160,3],[160,5,160,6],[161,2,161,3],[161,5,161,6],[162,2,162,3],[162,5,162,6],[163,2,163,3],[163,5,163,6],[164,2,164,3],[164,5,164,6],[165,2,165,3],[165,5,165,6],[166,2,166,3],[166,5,166,6],[167,2,167,3],[167,5,167,6],[168,2,168,3],[168,5,168,6],[169,2,169,3],[169,5,169,6],[170,2,170,3],[170,5,170,6],[171,0,171,7],[173,3,173,7],[174,0,174,7],[175,0,175,5],[175,6,175,7],[186,2,186,3],[186,5,186,6],[187,2,187,3],[187,5,187,6],[188,2,188,3],[188,5,188,6],[189,2,189,3],[189,5,189,6],[190,2,190,3],[190,5,190,6],[191,2,191,3],[191,5,191,6],[192,2,192,3],[192,5,192,6],[193,2,193,3],[193,5,193,6],[194,2,194,3],[194,5,194,6],[195,2,195,3],[195,5,195,6],[196,2,196,3],[196,5,196,6],[197,2,197,3],[197,5,197,6],[198,0,198,7],[200,3,200,7],[201,0,201,7],[202,0,202,5],[202,6,202,7],[212,2,212,3],[212,5,212,6],[216,2,216,3],[216,5,216,6],[217,0,217,7],[219,3,219,7],[220,0,220,7],[221,0,221,5],[221,6,221,7],[228,2,228,3],[228,5,228,6],[229,2,229,3],[229,5,229,6],[230,2,230,3],[230,5,230,6],[231,2,231,3],[231,5,231,6],[232,2,232,4],[232,5,232,6],[233,2,233,4],[233,5,233,6],[236,2,236,3],[236,5,236,6],[237,2,237,3],[237,5,237,6],[238,2,238,3],[238,5,238,6],[239,2,239,3],[239,5,239,6],[240,2,240,3],[240,5,240,6],[241,2,241,3],[241,5,241,6],[242,2,242,4],[242,5,242,6],[243,0,243,7],[244,3,244,7],[245,0,245,7],[246,0,246,5],[246,6,246,7],[250,2,250,4],[250,5,250,6],[253,2,253,3],[253,5,253,6],[256,2,256,3],[256,5,256,6],[257,2,257,4],[257,5,257,6],[258,2,258,4],[258,5,258,6],[259,2,259,4],[259,5,259,6],[260,2,260,3],[260,5,260,6],[261,2,261,3],[261,5,261,6],[262,2,262,3],[262,5,262,6],[263,2,263,3],[263,5,263,6],[264,2,264,3],[264,5,264,6],[265,2,265,3],[265,5,265,6],[266,2,266,3],[266,5,266,6],[267,2,267,3],[267,5,267,6],[268,2,268,3],[268,5,268,6],[269,2,269,3],[269,5,269,6],[270,2,270,3],[270,5,270,6],[271,2,271,3],[271,5,271,6],[272,2,272,3],[272,5,272,6],[273,2,273,3],[273,5,273,6],[274,2,274,3],[274,5,274,6],[275,2,275,3],[275,5,275,6],[276,2,276,3],[276,5,276,6],[277,2,277,3],[277,5,277,6],[278,0,278,7],[279,3,279,7],[280,0,280,7],[281,0,281,5],[281,6,281,7],[294,2,294,3],[294,5,294,6],[295,0,295,7],[296,0,296,7],[297,0,297,5],[297,6,297,7],[311,0,311,7],[312,0,312,7],[313,0,313,5],[313,6,313,7],[325,2,325,3],[325,5,325,6],[326,2,326,3],[326,5,326,6],[327,2,327,3],[327,5,327,6],[328,2,328,3],[328,5,328,6],[329,2,329,3],[329,5,329,6],[330,2,330,3],[330,5,330,6],[331,2,331,3],[331,5,331,6],[332,2,332,3],[332,5,332,6],[333,0,333,7],[334,3,334,7],[335,0,335,7],[336,0,336,5],[336,6,336,7],[349,2,349,3],[349,5,349,6],[350,2,350,3],[350,5,350,6],[351,0,351,7],[352,0,352,7],[353,0,353,5],[353,6,353,7],[367,0,367,7],[368,0,368,7],[369,0,369,5],[369,6,369,7],[381,2,381,3],[381,5,381,6],[384,0,384,7],[385,0,385,7],[386,0,386,5],[386,6,386,7],[400,0,400,7],[401,0,401,7],[402,0,402,5],[402,6,402,7],[412,2,412,3],[412,5,412,6],[413,2,413,3],[413,5,413,6],[414,2,414,3],[414,5,414,6],[415,2,415,3],[415,5,415,6],[416,2,416,3],[416,5,416,6],[417,2,417,4],[417,5,417,6],[418,2,418,4],[418,5,418,6],[419,2,419,3],[419,5,419,6],[420,2,420,3],[420,5,420,6],[421,2,421,3],[421,5,421,6],[422,0,422,7],[423,3,423,7],[424,0,424,7],[425,0,425,5],[425,6,425,7],[439,2,439,3],[439,5,439,6],[440,0,440,7],[441,0,441,7],[442,0,442,5],[442,6,442,7],[456,0,456,7],[457,0,457,7],[458,0,458,5],[458,6,458,7],[470,2,470,3],[470,5,470,6],[473,0,473,7],[474,0,474,7],[475,0,475,5],[475,6,475,7],[489,0,489,7],[490,0,490,7],[491,0,491,5],[491,6,491,7],[502,2,502,3],[502,5,502,6],[503,2,503,4],[503,5,503,6],[504,2,504,4],[504,5,504,6],[508,0,508,7],[509,0,509,7],[510,0,510,5],[510,6,510,7],[524,0,524,7],[525,0,525,7],[526,0,526,5],[526,6,526,7],[538,2,538,3],[538,5,538,6],[539,2,539,3],[539,5,539,6],[540,2,540,3],[540,5,540,6],[541,2,541,3],[541,5,541,6],[542,2,542,3],[542,5,542,6],[543,2,543,3],[543,5,543,6],[544,2,544,3],[544,5,544,6],[545,0,545,7],[546,3,546,7],[547,0,547,7],[548,0,548,5],[548,6,548,7],[557,2,557,3],[557,5,557,6],[558,2,558,3],[558,5,558,6],[559,2,559,3],[559,5,559,6],[560,2,560,3],[560,5,560,6],[561,2,561,3],[561,5,561,6],[562,2,562,3],[562,5,562,6],[563,2,563,3],[563,5,563,6],[564,2,564,3],[564,5,564,6],[565,2,565,3],[565,5,565,6],[566,2,566,3],[566,5,566,6],[567,2,567,3],[567,5,567,6],[568,2,568,3],[568,5,568,6],[569,2,569,3],[569,5,569,6],[570,2,570,3],[570,5,570,6],[571,2,571,3],[571,5,571,6],[572,2,572,3],[572,5,572,6],[573,2,573,3],[573,5,573,6],[574,0,574,7],[575,3,575,7],[576,0,576,7],[577,0,577,5],[577,6,577,7],[589,2,589,3],[589,5,589,6],[592,0,592,7],[593,0,593,7],[594,0,594,5],[594,6,594,7],[608,0,608,7],[609,0,609,7],[610,0,610,5],[610,6,610,7],[624,0,624,7],[625,0,625,7],[626,0,626,5],[626,6,626,7],[636,2,636,3],[636,5,636,6],[637,2,637,3],[637,5,637,6],[641,0,641,7],[642,0,642,7],[643,0,643,5],[643,6,643,7],[657,0,657,7],[658,0,658,7],[659,0,659,5],[659,6,659,7],[673,0,673,7],[674,0,674,7],[675,0,675,5],[675,6,675,7],[682,2,682,3],[682,5,682,6],[683,2,683,3],[683,5,683,6],[684,2,684,3],[684,5,684,6],[685,2,685,4],[685,5,685,6],[686,2,686,4],[686,5,686,6],[689,2,689,3],[689,5,689,6],[690,2,690,3],[690,5,690,6],[691,2,691,3],[691,5,691,6],[692,2,692,3],[692,5,692,6],[693,2,693,3],[693,5,693,6],[694,2,694,4],[694,5,694,6],[695,2,695,4],[695,5,695,6],[696,2,696,4],[696,5,696,6],[697,2,697,4],[697,5,697,6],[698,2,698,3],[698,5,698,6],[699,0,699,7],[700,0,700,7],[701,0,701,5],[701,6,701,7],[715,0,715,7],[716,0,716,7],[717,0,717,5],[717,6,717,7],[725,2,725,3],[725,5,725,6],[731,2,731,3],[731,5,731,6],[732,0,732,7],[733,0,733,7],[734,0,734,5],[734,6,734,7],[748,0,748,7],[749,0,749,7],[750,0,750,5],[750,6,750,7],[764,0,764,7],[765,0,765,7],[766,0,766,5],[766,6,766,7],[774,2,774,4],[774,5,774,6],[775,2,775,4],[775,5,775,6],[781,0,781,7],[782,0,782,7],[783,0,783,5],[783,6,783,7],[796,2,796,3],[796,5,796,6],[797,2,797,3],[797,5,797,6],[798,2,798,3],[798,5,798,6],[799,0,799,7],[800,3,800,7],[801,0,801,7],[802,0,802,5],[802,6,802,7],[806,2,806,3],[806,5,806,6],[817,0,817,7],[818,0,818,7],[819,0,819,5],[819,6,819,7],[833,0,833,7],[834,0,834,7],[835,0,835,5],[835,6,835,7],[848,0,848,7],[849,3,849,7],[850,0,850,7],[851,0,851,5],[851,6,851,7],[855,2,855,4],[855,5,855,6],[856,2,856,4],[856,5,856,6],[866,0,866,7],[867,0,867,7],[868,0,868,5],[868,6,868,7],[882,0,882,7],[883,0,883,7],[884,0,884,5],[884,6,884,7],[898,0,898,7],[899,0,899,7],[900,0,900,5],[900,6,900,7],[907,2,907,3],[907,5,907,6],[908,2,908,3],[908,5,908,6],[909,2,909,4],[909,5,909,6],[910,2,910,4],[910,5,910,6],[917,0,917,7],[918,0,918,7],[919,0,919,5],[919,6,919,7],[933,0,933,7],[934,0,934,7],[935,0,935,5],[935,6,935,7],[949,0,949,7],[950,0,950,7],[951,0,951,5],[951,6,951,7],[965,0,965,7],[966,0,966,7],[967,0,967,5],[967,6,967,7],[978,2,978,4],[978,5,978,6],[979,2,979,4],[979,5,979,6],[980,2,980,3],[980,5,980,6],[981,2,981,3],[981,5,981,6],[982,2,982,3],[982,5,982,6],[983,2,983,3],[983,5,983,6],[984,2,984,3],[984,5,984,6],[985,2,985,3],[985,5,985,6],[986,2,986,3],[986,5,986,6],[987,2,987,3],[987,5,987,6],[988,2,988,3],[988,5,988,6],[989,2,989,3],[989,5,989,6],[990,0,990,7],[991,3,991,7],[992,0,992,7],[993,0,993,5],[993,6,993,7],[1007,2,1007,4],[1007,5,1007,6],[1008,0,1008,7],[1009,3,1009,7],[1010,0,1010,7],[1011,0,1011,5],[1011,6,1011,7],[1015,2,1015,4],[1015,5,1015,6],[1016,2,1016,3],[1016,5,1016,6],[1019,2,1019,3],[1019,5,1019,6],[1020,2,1020,3],[1020,5,1020,6],[1021,2,1021,3],[1021,5,1021,6],[1022,2,1022,3],[1022,5,1022,6],[1023,2,1023,3],[1023,5,1023,6],[1024,2,1024,3],[1024,5,1024,6],[1025,2,1025,4],[1025,5,1025,6],[1026,2,1026,4],[1026,5,1026,6],[1027,2,1027,4],[1027,5,1027,6],[1032,0,1032,7],[1033,0,1033,7],[1034,0,1034,5],[1034,6,1034,7],[1047,2,1047,3],[1047,5,1047,6],[1048,2,1048,3],[1048,5,1048,6],[1049,2,1049,3],[1049,5,1049,6],[1050,0,1050,7],[1052,3,1052,7],[1053,0,1053,7],[1054,0,1054,5],[1054,6,1054,7],[1065,2,1065,3],[1065,5,1065,6],[1066,2,1066,3],[1066,5,1066,6],[1067,2,1067,3],[1067,5,1067,6],[1068,2,1068,3],[1068,5,1068,6],[1069,2,1069,3],[1069,5,1069,6],[1070,2,1070,3],[1070,5,1070,6],[1071,2,1071,3],[1071,5,1071,6],[1072,2,1072,3],[1072,5,1072,6],[1073,2,1073,3],[1073,5,1073,6],[1074,2,1074,3],[1074,5,1074,6],[1075,2,1075,3],[1075,5,1075,6],[1076,0,1076,7],[1077,3,1077,7],[1078,0,1078,7],[1079,0,1079,5],[1079,6,1079,7],[1090,2,1090,3],[1090,5,1090,6],[1091,2,1091,3],[1091,5,1091,6],[1092,2,1092,3],[1092,5,1092,6],[1093,2,1093,3],[1093,5,1093,6],[1094,2,1094,3],[1094,5,1094,6],[1095,2,1095,3],[1095,5,1095,6],[1096,2,1096,3],[1096,5,1096,6],[1097,2,1097,3],[1097,5,1097,6],[1098,2,1098,3],[1098,5,1098,6],[1099,2,1099,3],[1099,5,1099,6],[1100,0,1100,7],[1102,3,1102,7],[1103,0,1103,7],[1104,0,1104,5],[1104,6,1104,7],[1113,2,1113,3],[1113,5,1113,6],[1114,2,1114,3],[1114,5,1114,6],[1115,2,1115,3],[1115,5,1115,6],[1116,2,1116,3],[1116,5,1116,6],[1117,2,1117,3],[1117,5,1117,6],[1118,2,1118,3],[1118,5,1118,6],[1119,2,1119,3],[1119,5,1119,6],[1120,2,1120,3],[1120,5,1120,6],[1121,2,1121,3],[1121,5,1121,6],[1122,2,1122,3],[1122,5,1122,6],[1123,2,1123,3],[1123,5,1123,6],[1124,2,1124,3],[1124,5,1124,6],[1125,2,1125,3],[1125,5,1125,6],[1126,2,1126,3],[1126,5,1126,6],[1127,2,1127,3],[1127,5,1127,6],[1128,2,1128,3],[1128,5,1128,6],[1129,2,1129,3],[1129,5,1129,6],[1130,2,1130,3],[1130,5,1130,6],[1131,0,1131,7],[1133,3,1133,7],[1134,0,1134,7],[1135,0,1135,5],[1135,6,1135,7],[1145,2,1145,3],[1145,5,1145,6],[1146,2,1146,3],[1146,5,1146,6],[1147,2,1147,3],[1147,5,1147,6],[1148,2,1148,3],[1148,5,1148,6],[1149,2,1149,3],[1149,5,1149,6],[1150,2,1150,3],[1150,5,1150,6],[1151,2,1151,3],[1151,5,1151,6],[1152,2,1152,3],[1152,5,1152,6],[1153,2,1153,3],[1153,5,1153,6],[1154,2,1154,3],[1154,5,1154,6],[1155,2,1155,3],[1155,5,1155,6],[1156,2,1156,3],[1156,5,1156,6],[1157,2,1157,3],[1157,5,1157,6],[1158,2,1158,3],[1158,5,1158,6],[1159,2,1159,3],[1159,5,1159,6],[1160,2,1160,3],[1160,5,1160,6],[1161,0,1161,7],[1162,3,1162,7],[1163,0,1163,7],[1164,0,1164,5],[1164,6,1164,7],[1176,2,1176,4],[1176,5,1176,6],[1177,2,1177,4],[1177,5,1177,6],[1178,2,1178,3],[1178,5,1178,6],[1179,2,1179,3],[1179,5,1179,6],[1180,2,1180,3],[1180,5,1180,6],[1181,2,1181,3],[1181,5,1181,6],[1182,2,1182,3],[1182,5,1182,6],[1183,2,1183,3],[1183,5,1183,6],[1184,2,1184,3],[1184,5,1184,6],[1185,0,1185,7],[1187,3,1187,7],[1188,0,1188,7],[1189,0,1189,5],[1189,6,1189,7],[1195,2,1195,4],[1195,5,1195,6],[1196,2,1196,4],[1196,5,1196,6],[1197,2,1197,3],[1197,5,1197,6],[1198,2,1198,3],[1198,5,1198,6],[1199,2,1199,3],[1199,5,1199,6],[1200,2,1200,3],[1200,5,1200,6],[1201,2,1201,3],[1201,5,1201,6],[1202,2,1202,3],[1202,5,1202,6],[1203,2,1203,3],[1203,5,1203,6],[1204,2,1204,4],[1204,5,1204,6],[1205,2,1205,4],[1205,5,1205,6],[1206,2,1206,4],[1206,5,1206,6],[1207,2,1207,3],[1207,5,1207,6],[1210,0,1210,7],[1211,3,1211,7],[1212,0,1212,7],[1213,0,1213,5],[1213,6,1213,7],[1219,2,1219,3],[1219,5,1219,6],[1222,2,1222,3],[1222,5,1222,6],[1223,2,1223,3],[1223,5,1223,6],[1227,2,1227,3],[1227,5,1227,6],[1228,2,1228,3],[1228,5,1228,6],[1229,0,1229,7],[1231,3,1231,7],[1232,0,1232,7],[1233,0,1233,5],[1233,6,1233,7],[1237,2,1237,3],[1237,5,1237,6],[1241,2,1241,3],[1241,5,1241,6],[1242,2,1242,4],[1242,5,1242,6],[1243,2,1243,4],[1243,5,1243,6],[1244,2,1244,3],[1244,5,1244,6],[1245,2,1245,3],[1245,5,1245,6],[1246,2,1246,3],[1246,5,1246,6],[1247,2,1247,3],[1247,5,1247,6],[1248,2,1248,3],[1248,5,1248,6],[1249,2,1249,3],[1249,5,1249,6],[1250,2,1250,3],[1250,5,1250,6],[1251,2,1251,3],[1251,5,1251,6],[1252,0,1252,7],[1253,3,1253,7],[1254,0,1254,7],[1255,0,1255,5],[1255,6,1255,7],[1263,2,1263,3],[1263,5,1263,6],[1264,2,1264,3],[1264,5,1264,6],[1265,2,1265,3],[1265,5,1265,6],[1266,2,1266,3],[1266,5,1266,6],[1267,2,1267,3],[1267,5,1267,6],[1268,2,1268,3],[1268,5,1268,6],[1269,2,1269,3],[1269,5,1269,6],[1272,0,1272,7],[1273,3,1273,7],[1274,0,1274,7],[1275,0,1275,5],[1275,6,1275,7],[1281,2,1281,3],[1281,5,1281,6],[1286,2,1286,4],[1286,5,1286,6],[1287,2,1287,4],[1287,5,1287,6],[1288,2,1288,3],[1288,5,1288,6],[1289,2,1289,3],[1289,5,1289,6],[1290,2,1290,3],[1290,5,1290,6],[1291,2,1291,3],[1291,5,1291,6],[1292,2,1292,3],[1292,5,1292,6],[1293,2,1293,3],[1293,5,1293,6],[1294,2,1294,3],[1294,5,1294,6],[1295,2,1295,3],[1295,5,1295,6],[1296,2,1296,3],[1296,5,1296,6],[1297,2,1297,3],[1297,5,1297,6],[1298,2,1298,3],[1298,5,1298,6],[1299,2,1299,3],[1299,5,1299,6],[1300,0,1300,7],[1302,3,1302,7],[1303,0,1303,7],[1304,0,1304,5],[1304,6,1304,7],[1319,2,1319,3],[1319,5,1319,6],[1320,2,1320,3],[1320,5,1320,6],[1321,2,1321,3],[1321,5,1321,6]],"merged_total":2951,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[null,"001","可视对讲系统",{"$nulls":4},""]
[null,"00101","管理中心部分",{"$nulls":4},""]
["1","030501001001","IP型管理中心机",null,"显示屏：10.1寸IPS彩色触摸屏；\n摄像头：CMOS 200W像素，可开关；\n显示屏分辨率：1280*800；\n操作方式：电容式触摸屏、触摸按键；\n1路485接口，3路USB2.0接口，可插U盘，2路防区输入，2路I/O输出；\n支持拓展最大128G TF卡；\n支持选配鹅颈话筒、音箱&指纹配件；\n采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式.\n视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击画面进行对讲；\n对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待； \n副机管理：支持1主5副管理机,多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫；\n录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音；\n远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁；","台",null,"1.000"]
{"$rows_empty":9}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"报警接收：实时接收、显示业主家庭室内机发送的报警信息；\n外设拓展：支持拓展鹅颈话筒、音箱&指纹模块、TF卡，用于提高音量，扩展容量，提高安全性；\nSIP服务：提供10000路SIP服务，节省成本，优化产品系统架构；\n安卓系统，支持第三方app安装（2个），便于拓展个性业务应用；\nWeb管理：设备支持web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作；\n设备管理：设备支持对室内机校时，支持查看门口机、室内机在线状态可对门口机、室内机升级；"]
[]
[]
[]
[]
[]
["2","030507005001","发卡器",null,"1.IC卡发放\n2.感应距离:0-10CM接口:免驱USB，","台",null,"1.000"]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["3","030507005002","读卡器",null,"1、采用ABS材质\n2、支持不少于3万个用户、3万张卡、15万条记录\n3、支持卡片识别方式，支持非接触式读卡，可读取IC卡卡号、CPU卡序列号、身份证序列号\n4、支持内置PSAM卡槽，读取CPU卡内容（需另购PSAM卡）\n5、支持RS485通信，韦根通信，默认韦根34协议\n6、支持蜂鸣声提示、指示灯提示\n7、支持防拆报警，支持胁迫报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警\n8、支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户/\n9、支持在线升级，支持TCP/IP、支持主动注册","台",null,"2.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
["4","030507005003","门禁卡",null,"门禁卡","张",null,"8000.000"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["5","030501013001","可视对讲管理软件",null,"1 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配\n2 要求最大支持用户10000个，支持同时在线500个用户\n3 系统要求支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致\n4 要求支持AD域\n5 要求支持管理业主、租户、家属等不同身份类型人员姓名、性别、年龄、证件类型、证件号码、联系方式、卡号等信息；\n6 要求支持按住户绑定的房屋进行权限下发，租户权限根据租期自动下发和清除；\n7 要求支持二维码开门：手机APP可以生成开门二维码，在可视对讲门口机扫码开门。支持访客预约：能够为访客预约二维码开门；\n8 要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场；支持访客身份证人证合一验证","套",null,"1.000"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["6","030501013002","管理服务器",null,"4210×1/32G DDR4/1.2T 10K  SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM\n2U双路标准机架式服务器\nCPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz\n内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存\n硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘\n阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10\nPCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽\n网口：2个千兆电口\n其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口\n电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源","台",null,"1.000"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["7","030507005004","人脸识别采集器",null,"采用3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480。\n采用200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。\n支持有线网络和无线WiFi传输，同时也支持USB口接入到客户端或平台。\n支持白光和红外补光。\n在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。\n设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。","台",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[]
["8","030501001002","管理电脑",null,"I5/8G/500G/21.5寸","台",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00102","住宅部分",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["9","WB030507004001","人脸识别单元主机",null,"1、采用≥4.3英寸IPS屏，触摸按键；\n2、采用≥200万像素低照度高清双摄像头、星光级图像传感器；\n3、支持自动补光，夜视；\n4、支持双向语音对讲；\n5、支持平台管理，APP对讲；\n6、支持多种开门方式：密码开门、IC卡开门、远程开门、二维码开门、人脸开门；\n7、支持≥10000张人脸白名单；1：N人脸比对时间≤0.2S/人，识别距离0.3m-2m可配置；\n8、支持前端活体检测，有效防假；\n9、支持防护等级≥IP65 \n10、另配不锈钢304L,底座高度为1150mm;表面处理：拉丝、磨光、镜面、镀色（钛金色、黑钛色、古铜色等）","台",null,"143.000"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["10","WB030507004002","室内分机",null,"1、采用高性能嵌入式处理器；嵌入式LINUX操作系统\n2、可远程打开单元门锁（支持监视开锁、对讲开锁）\n3、支持免打扰，支持主动监视门口机的画面\n4、支持接收并查看中心下发的公告信息\n5、支持呼梯功能，设备支持报警接入功能（8路有线防区）\n6、支持SOS紧急求助，同时将报警信息上报管理中心\n7、采用高性能的扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术，保证高质量的语音通话 \n8、采用7寸液晶屏，具备与智能锁联动功能，系统具备NFC开锁功能\n9、可视对讲电梯控制系统及设备，室内机能实现呼梯功能","台",null,"1860.000"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["11","030507005005","读卡器",null,"1、采用ABS材质\n2、支持不少于3万个用户、3万张卡、15万条记录\n3、支持卡片识别方式，支持非接触式读卡，可读取IC卡卡号、CPU卡序列号、身份证序列号\n4、支持内置PSAM卡槽，读取CPU卡内容（需另购PSAM卡）\n5、支持RS485通信，韦根通信，默认韦根34协议\n6、支持蜂鸣声提示、指示灯提示\n7、支持防拆报警，支持胁迫报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警\n8、支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户/\n9、支持在线升级，支持TCP/IP、支持主动注册","台",null,"179.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
["12","WB030509001001","主机电源",null,"主机电源","台",null,"143.000"]
["13","030501012001","楼道POE交换机",null,"1、支持信号中继。室内机选通\n2、支持30级级联，支持短路保护功能\n3、支持不少于8路RJ4510M/100Mbps以太网口(1路上行接口IN，1路下行接口OUT，6路接数字室内机）\n4、使用网线连接室内机，单根网线直接供网供电","台",null,"368.000"]
[]
[]
["14","030501012002","24POE交换机",null,"24POE交换机","台",null,"45.000"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["15","030404026001","磁力锁（双门）",null,"双门\n最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2；\n断电开锁，满足消防要求；\n具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；\n支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；","把",null,"321.000"]
[]
[]
["16","030507007001","闭门器",null,"闭门器 65-85KG","套",null,"321.000"]
["17","030404031001","出门按钮",null,"出门按钮 86型","只",null,"321.000"]
["18","030411005001","单元弱电箱",null,"400*600*300mm含空开、PDU插座","只",null,"45.000"]
["19","030411005002","弱电信息箱",null,"300*200*150mm含空开、PDU插座","只",null,"368.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00103","线缆辅材",{"$nulls":4},""]
["20","030502005001","超五类网线",null,"足米足芯：99.99%高纯度无氧铜，0.5mm线径，305米/箱\n质量保证：符合YD/T1019-2013标准，满足高精度网络分析仪305米性能测试","m",null,"44225.000"]
[]
["21","030411004001","配线",null,"电源线 RVV2*1.0","m",null,"19340.000"]
["22","030411004002","配线",null,"电源线 RVV2*1.5","m",null,"2350.000"]
["23","030502007001","光缆",null,"6芯室外单模光缆","m",null,"10175.600"]
["24","030502009001","光纤跳线",null,"LC-FC单模双芯1.5米","条",null,"32.000"]
["25","030502015001","光纤终端盒",null,"8口（含尾纤、耦合器）","个",null,"16.000"]
["26","WB030502005001","安装辅材",null,"配套","项",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[null,"00104","梯控",{"$nulls":4},""]
["27","030501003001","电梯控制器",null,"实现门口主机开门联动呼梯，室内终端或app呼梯；支持外接梯控读头，进行IC卡验证后开放住户所在楼层电梯控制。","台",null,"76.000"]
[]
["28","030411004003","配线",null,"信号线 RVV4*1.0","m",null,"950.000"]
["29","030502005002","超五类网线",null,"足米足芯：99.99%高纯度无氧铜，0.5mm线径，305米/箱\n质量保证：符合YD/T1019-2013标准，满足高精度网络分析仪305米性能测试","m",null,"2500.000"]
[]
["30","030501017001","协议对接",null,"与电梯厂家协议对接","项",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"002","视频监控系统",{"$nulls":4},""]
[null,"00201","前端部分",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["31","030507008001","400万半球网络摄像机",null,"1、采用≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2560×1440)@25fps\n2、支持最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx\n3、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不小于50米\n4、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境\n5、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境\n6、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile\n7、在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项\n8、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问\n9、内置MIC\n10、支持DC12V/POE供电方式\n11、支持≥IP67防护等级","个",null,"313.000"]
{"$rows_empty":8}
["32","030507008002","电瓶车检测半球网络摄像机",null,"1、采用≥400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万( 2688 ×","个",null,"76.000"]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"1520 )@25/30fps\n2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输\n3、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离10米\n4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境\n5、内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警\n6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境\n★7、支持声光告警功能，支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次;可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设\n★8、当设备镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒，遮挡比例可设置\n9、支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当设备镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到电瓶车离开电梯，报警结束\n★"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"10、当用户开启设备或恢复出厂设置后，会有“开机成功”、“重置成功”语音提示\n11、支持报警不少于1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），不少于1个485接口，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器\n12、支持DC12V/PoE供电方式，12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，用于楼显传感器供电\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。\""]
[]
[]
[]
[]
["33","030608003001","电梯网桥",null,"1、1Km 5G网桥，包含发射端和接收端两个设备\n2、最大桥接速率不小于867Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度\n3、支持壁挂/抱杆等安装方式\n4、工作温度： -30℃ ~ 60℃","对",null,"76.000"]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["34","030507008003","400万枪型网络摄像机",null,"1、采用≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2560×1440)@25fps\n2、支持H.265编码，压缩比高，超低码流\n3、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米\n4、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境\n5、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境\n6、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问\n7、内置MIC\n8、支持DC12V/POE供电方式\n9、在客户端软件或IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且WEB认证具有basic和digest两种设置选项\n10、支持防护等级≥IP67\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。","个",null,"466.000"]
{"$rows_empty":8}
["35","030507008004","枪机支架",null,"铝合金，壁装支架","个",null,"466.000"]
["36","030507008005","6寸400万网络球机",null,"1、≥400万像素，分辨率不低于","个",null,"16.000"]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"2560×1440。\n2、最低照度：彩色≤0.001Lux， 黑白≤0.0001Lux。\n3、支持不小于32倍光学变倍，16倍数字变倍。\n4、支持红外补光、白光补光、混合补光。开启白光灯可识别距离摄像机镜头不小于150m处的人体轮廓，开启红外灯可识别距离摄像机镜头不小于450m处的人体轮廓。\n★5、设备内置GPU芯片,算力不小于2T，设备应具有智能风控加热除雾功能,可自动去除内部水状和雾状附着物\n6、可对进入警戒区域的人和车辆，触发报警之后，进行抓拍，并通过白光闪烁的方式进行实时预警，支持内置喇叭设备实现声音警示并具有联动智能跟踪功能。\n★7、设备web界面功能配置采用导航式操作,可选择全局方案和预置点方案,在方案配置中根据下一步提示配置不同的智能功能\n8、支持对绊线入侵、区域入侵分析目标方向规则进行设置，可设置方向为A-&gt;B、B-&gt;A、A-&gt;B三种规则"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"。\n9、可对设定区域进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸并，并可设置联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出、抓拍图片数量。\n★10、设备应支持快速智能切换,更换当前智能模式时设备不需重启,新智能使能后即可生效\n11、可将视频图像存储至SD卡或网络服务器，支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡。\n12、支持联动声音报警设置，可设置上传自定义语音或默认语音报警。\n13、摄像机应具有不少于1个RJ45 网络接口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1 路音频输出、1个SD卡插槽，采用AC24V电源供电。\n14、支持不低于IP66防护等级。"]
{"$rows_empty":7}
["37","030507008006","球机支架",null,"铝合金，壁装支架","个",null,"16.000"]
["38","030507008007","400万高空抛物摄像机",null,"1、采用≥400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps\n2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传","个",null,"190.000"]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"输\n3、内置红外补光灯，最大红外监控距离120米\n4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境\n5、支持高空抛物智能检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标\n★6、支持高空抛物检测功能，当监控画面中出现从高处向低处的物体（如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、烟头等），设备可检测并发出报警提示信息，抛物轨迹可在监控画面实时显示； 报警触发后，可联动抓拍图片（图片中可显示抛物轨迹）及录像，可设置录像时长（10-300s),可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多10个高空抛物检测区域\n★7、支持高空抛物抗干扰功能，当监控画面中出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等，设备不产生报警提示信息\n★8、支持楼层标定功能，可在监视画面中手动标定当前楼层信息"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"（楼层、户室等信息），当样机检测到高空抛物时，可显示具体楼层、户室信息\n9、设备可对监视画面中不小于10×10像素的抛物物体进行检测\n10、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境\n11、支持报警不小于3进2出，音频不小于1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡\n12、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装\n13、支持IP67防护等级\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
[]
[]
[]
[]
[]
["39","WB030509001002","摄像机电源",null,"12V2A","个",null,"879.000"]
["40","030507008008","立杆及立杆基础",null,"热浸镀锌材质，高度3.5米，含地笼及基础","套",null,"183.000"]
["41","030411005003","汇聚箱",null,"700*600*300mm壁挂式含空开、PDU插座，箱体设置彩绘","个",null,"73.000"]
["42","030411005004","防水箱",null,"规格：300*250*160，监控电源设备使用","个",null,"183.000"]
["43","WB080808018001","防雷器",null,"网络、电源二合一","个",null,"333.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00202","智慧平安社区",{"$nulls":4},""]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["44","030501017002","小区基础管理",null,"1、支持人员入住登记信息批量导入，包括人员、人房、人车、人卡、生物特征等，简化数据导入操作；\n2、流程化的人员入住信息登记及通行授权，支持批量按房屋授权，提高物业管理员入住登记效率；\n3、支持电动车感应联动开闸，无感通行；\n4、小程序端业主自助个人登记、通行授权申请、访客预约，提高信息采集效率，业主线上业务办理轻松体验；\n5、人员信息、住户入住、通行权限审核为物业管理员提供信息审核安全管控机制；","套",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[]
["45","WB030508009001","业务数据网关",null,"1、业务数据网关适用于小区或社会面采集数据资源的级联汇聚场景\n2、支持业务数据级联汇聚转发，按指定的数据传输协议接收汇聚多个下级平台数据上报\n3、支持将采集的数据按指定的传输协议转发给多个上级汇聚平台\n4、网关支持社区部标协议、内保部标协议、1400视图库协议和1400内保扩展协议，其中1400协议支持平台级联采集和设备直接接入采集","套",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[]
["46","030507008009","400万变焦人",null,"1、内置GPU芯片","套",null,"4.000"]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[null,null,"脸抓拍枪机",null,"，采用≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，可输出400万（2688×1520）@25fps\n2、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离不小于60米\n3、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境\n4、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光\n5、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用\n★6、设备应支持频率，相电流、平均相电流，线电压、平均线电压，各项有功功率，总有功功率等参数的测量\n★7、设备应支持通过报警输入接口连接烟雾报警器，当摄像机及报警器周围有烟雾或周围温度高于57℃～62℃时，设备应能发出报警信息并联动抓图、录像、报警上传、发送邮件、报警接口输出等报警触发方式\n8、支持绊线入侵，区域入侵，"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测\n★9、视频数据和温湿度数据应能通过摄像机网口模块上传至平台，并支持温湿度信息定时上报，可通过IE浏览器设置温湿度定时上传时间间隔\n10、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境\n11、支持报警不少于3进2出，音频不少于1进1出，不少于1个485接口，1个BNC，内置MIC，最大支持256G Micro SD卡\n12、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装\n13、支持IP67防护等级\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
{"$rows_empty":7}
["47","030507008010","监控立杆",null,"2.5m，含基础","套",null,"2.000"]
["48","030507005006","身份证读卡器",null,"1、采用≥10.1英寸的触摸显示屏，分辨率不低于1280*800\n2、内置双摄像头，≥500w像素，分别支持人脸采集及证件照片采集\n3、支持显示人","台",null,"2.000"]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"脸框并实时监测最大人脸，支持动态、静态图像检测\n4、采用Windows10操作系统\n★5、设备应具备双核内核、最高 2.33GHz主频、≥4G 内存和>32G 存储固态硬盘。\n6、内置身份证阅读器读取身份证信息及身份证人脸照片，与前置摄像头检测抓拍的人脸照片或与下置摄像头读取带人脸照片的证件图片进行1:1比对\n7、支持刷卡响应时间≤1s，人证核验时间≤1s，读卡距离1-2cm，面部识别距离0.2~2m\n8、支持人脸框的动态跟踪显示，比对阀值软件可调，人脸识别准确率≥97%\n★9、设备应能将前置摄像头拍摄的现场人脸照片与人脸登记库进行 1: N 人脸比对。\n10、界面上实时显示卡片信息、比对图片等状态信息，对比结果清晰呈现\n11、记录对比结果中的身份证人脸照片或证件摄像头抓拍证件上的人脸、前置摄像头抓拍人脸，检测人脸抓拍时间和对比相似度，可设本地是否保存或上传到平"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"台，方便后期查验\n12、支持双网口，支持通过WiFi连接网络\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
[]
[]
["49","030507005007","usb高清摄像头",null,"1、4K超高清，视频输出接口USB 3.0。\n2、支持EPTZ，同时支持不少于10倍电子变倍。\n3、内置不少于2个MIC拾音器，可全向拾音，独有的噪声抑制算法，有效拾音距离可达6米。\n4、自由选择安装定位，设备自带固定夹，可轻松安装到LCD屏幕、电脑显示屏上方，也可桌面放置或三脚架安装，安装方便可靠。\n5、无需下载驱动，USB输出即插即用","台",null,"2.000"]
[]
[]
[]
["50","WB030502005002","辅材",null,"含管线等施工辅材及安装调试费用。","项",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00203","管理及控制部分",{"$nulls":4},""]
["51","030501017003","智慧社区综合管理平台",null,"1、智能综合管理平台，包括系统管理.视频管理.报警管理.门禁管理.可视对讲.车辆卡口.设备运维.停车管理8大业务系统。\n★2、支持配置菜单列表的显示字段，可根据列表","套",null,"1.000"]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"的字段对列表记录进行筛选、排序。支持对菜单名称、图标、源菜单路径， 打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开；\n3、支持通过恢复默认一键还原菜单分组、菜单项的布局和显示顺序。支持设置用户有效期截止时间；\n4、支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载车辆信息的业务字段；支持自动加载新增业务组件具备的车辆业务字段；\n★5、支持获取门禁设备能力集，包括人脸算法库和支持协议；能力集具有卡片鉴权、指纹鉴权、人脸鉴权、一人多卡、快速下发、快速核验、特征提取、一人多脸、人证补采、广告投放设置选项；\n★6、支持权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录。\n★7、支持按模板导入与导出可视"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"对讲设备的信息；有快速下发能力的门口机和围墙机 支持快速下发权限，可将人员卡片、指纹、人脸等信息一次性下发；\n8、支持实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间。\n9、支持自定义修改设备通道类型、通道数量；支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人员识别、人数统计、全景画面。\n10、支持地图组织树按照登录用户有权限的资源点位在基础组织和逻辑组织间切换，为每个逻辑组织配置资源点位信息；\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["52","030501017004","智慧社区综合管理平台服务器",null,"2U机架式服务器机箱\n处理器：Hygon 7255*1 2.2G 16C 180W\n内存：DDR4 3200 32G*2\n硬盘：标配2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ;\n最大支持前置：12x2.5”或12x3.5”SAS/SATA或12x2.5”NVMe \n支持热插拔后置：2x2.5”SAS/SATA/NVMe\n内置：支持1个板载 M.2 SSD\n机械盘转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB\nRAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存","台",null,"1.000"]
{"$rows_empty":22}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["53","030503003001","视频国标网关扩容模块",null,"1.通过GB28181等标准协议获取第三方厂家平台的视频数据，主要进行数据级联汇聚；\n2.将平台视频数据通过GB28181等标准协议推送给第三方厂支持加密狗授权机制。\n支持Web方式访问、配置、管理网关设备。\n支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。\n支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力。\n符合GB/T 28181-2011、GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。\n支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。\n支持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入。\n项目部署中具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商视频监控系统的接入","个",null,"1.000"]
{"$rows_empty":7}
["54","030501017005","小区系统集成管理",null,"小区系统集成管理","套",null,"1.000"]
["55","030501013003","存储服务器",null,"1、不高于4U，盘位不低于48盘位；\n2、采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1","台",null,"4.000"]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"个64位多核处理器，8GB内存，可扩展至64GB，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘；\n3、具备不少于5个RJ45网络口，1个RS232接口、1个Mini SAS HD接口、1个eSATA、2个USB 3.0接口、2个USB2.0接口、1个HDMI接口、2个PCI-E 3.0接口，外部接口可再扩展8个RJ45网络接口或4个RJ45网络接口及4个光纤接口；\n4、设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨;\n★5、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮；\n6、支持接入容量为1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB的磁盘，支持接入SMR硬盘，混合支持SATA磁盘、SSD磁盘，在工作状态下，可支持磁盘热插拔，磁盘可自动识别，接入过程中有提示信息；\n7、具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项，具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项，支持全局热备和局部热备，支持RAID即建即用，可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间，支持逻辑卷的动态在线扩展；\n8、支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放，在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发，IPSAN工作模式下，存储带宽不小于12Gbps；\n9、主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态,可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”;\n★10、支持纠删码技术,可以支持不少于16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态；\n11、客户端可一键导出设备日志，支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行；\n★12、支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据\n13、可通过浏览器显示磁盘剩余空间容量，并可划分多个容量不同的盘组；\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
[]
[]
[]
[]
[]
["56","WB030501001001","硬盘",null,"6T企业硬盘","块",null,"192.000"]
["57","030610001001","操作台",null,"4工位","组",null,"1.000"]
["58","030507014001","55寸拼接屏显示单元",null,"1.55寸拼接显示单元； \n2.显示单元亮度≥500cd/m2； \n3.物理拼缝应≤3.5mm； \n4.对比度≥4000:1； \n5.液晶单元物理分辨率不小于1920*1080；\n6.具备不少于1个DVI、1个HDMI、1个VGA视频输入接口；\n7.液晶拼接显示单元整机采用冷","台",null,"9.000"]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方；\n8.控制接口至少具备1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口,1个红外接口，1个USB接口，具备U盘内视频，文档等文件的直接播放功能，液晶单元软件程序支持通过USB口升级；\n9.DVI接口应支持以下分辨率：640*400@70，640*480@60，640*480@72，640*480@75，800×600@56，800×600@60，800×600@72，800×600@75，1024*768@60，1024*768@70，1024*768@75，1360*768@60，1366*768@60，1440*900@60，1680*1050@60，1152*864@75，1280*720@60，1280*768@60，1280*1024@60，1920*1080@24，1920*1080@30，1920*1080@50，1920*1080@60；"]
{"$rows_empty":7}
["59","WB030505004001","解码器",null,"1.具备不少于2路HDMI1.4输入口，输入分辨率最大支持3840×2160@30Hz；\n2.具备不少于2路DVI-D输入口，输入分辨率最大支持1920×1080@50Hz；","台",null,"1.000"]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"3.具备不少于9路HDMI1.4输出口，输出分辨率最大支持3840×2160@30Hz，不少于2个千兆自适应网口；\n4.解码分辨率支持8640×3840，3840×2160，1920*1080；\n5.支持解码格式H.264、H.265、超级H.264、超级H.265；\n6.单端口解码能力不低于9路4K或16路1080P的视频图像；\n7.可对多台解码器设备拼接并绑定到同一电视墙进行控制操作；\n8.可接入具有视频内容保护功能的摄像机并对开启该功能后输出的码流进行解码和显示；\n9.支持报警联动提示功能，当触发报警时，应弹出红框提示信息，并可联动到指定的电视墙窗口进行显示；\n10.支持虚拟LED字幕功能，最多可支持64条虚拟LED字幕；\n11.可对指定的视频画面窗口进行缩放、漫游、跨屏、叠加以及多窗口拼接等操作；\n12.单个输出接口可最多支持216个窗口；\n13.支持部分窗口轮巡功能，可在电视墙上选择指定多个窗口进行轮巡，其他窗口可正常显示视频信息；"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"14.支持场景组功能，将100路视频场景切换至另100路视频场景并正常显示的时间应≤1S，场景切换过程中，视频画面应无明显黑屏现象；\n15.同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的时延差值应≤1ms；\n16.为便于后期维护，要求与大屏统一品牌；"]
[]
[]
["60","030610001002","标准直立式支架",null,"55寸拼接屏落地式支架(标准直立式)","套",null,"9.000"]
["61","030502016001","HDMI线缆",null,"10米HDMI线缆","根",null,"9.000"]
["62","030501001003","管理计算机",null,"I5/8G/500G/21.5寸","台",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00204","线缆辅材",{"$nulls":4},""]
["63","030502005003","超五类网线",null,"足米足芯：99.99%高纯度无氧铜，0.5mm线径，305米/箱\n质量保证：符合YD/T1019-2013标准，满足高精度网络分析仪305米性能测试","m",null,"57950.000"]
[]
["64","030411004004","配线",null,"电源线 RVV2*1.0","m",null,"51300.000"]
["65","030411004005","配线",null,"电源线 ZRBV-2.5","m",null,"30526.800"]
["66","030502007002","光缆",null,"6芯室外单模光纤","m",null,"10175.600"]
["67","030502009002","光纤跳线",null,"LC-FC单模双芯","条",null,"28.000"]
["68","030502015002","光纤终端盒",null,"8口（含尾纤、耦合器）","个",null,"14.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"003","停车场管理系统",{"$nulls":4},""]
[null,"00301","车辆出入口管理部分",{"$nulls":4},""]
[null,"0030101","入口设备",{"$nulls":4},""]
["69","030507007002","广告道闸",null,"1、适用于日均","台",null,"7.000"]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"车流量≤1000辆场景\n2、4米广告道闸主机，配套4米广告杆\n3、使用交流变频控制器，升落杆速度可调，闸杆运行更平稳\n4、采用高亮LED灯条，光敏传感器自动控制亮灯，高效智能\n5、可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志\n6、支持外接雷达、 线圈防砸功能，使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能\n7、标配遇阻反弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹\n★8、设备支持放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。\n9、断电手摇起落杆，断电之后可以通过手摇电机把手控制起落杆\n★10、支持遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习99个遥控器\n11、遥控器一键车队模式，支持道闸计数模式，"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"支持延迟落杆\n12、电机寿命≥300万次，弹簧寿命≥50万次\n13、工作温度：-35℃~65℃，工作湿度：10%~90%（无凝结）\n14、外部供电电压：AC220V±10%，工作电压：AC220V\n15、防护等级≥IP54\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
[]
[]
[]
["70","030507016001","广告杆件",null,"广告道闸杆件，左右向通用\n杆长4米\n杆子采用铝合金材质","根",null,"7.000"]
["71","030507005008","出入口防砸雷达",null,"1、支持发射频率：77GHz ~81GHz；\n2、支持全系（直杆、曲臂、栅栏、广告）道闸应用场景；\n3、支持串口和手机WIFI调试和设置；\n4、支持虚警点检测及剔除\n5、支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录\n6、支持在线升级程序\n7、支持检测区域：0.3~6m（可调）；防砸区域：0~2m（可调）；\n8、支持工作电压：DC9V~12V","个",null,"7.000"]
[]
[]
[]
[]
["72","030507005009","车牌抓拍显示一体机",null,"1、杆式抓拍一体机，含出入口","个",null,"7.000"]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"抓拍机、内含2.7~13.5mm电动变焦镜头、4行4字LED显示屏、补光灯、喇叭等；\n2、出入口相机分辨率≥1080P；\n★3、LED屏点间距：≤4mm，支持二维码显示信息功能，支持屏幕进行坏点检测，并可显示对应的故障屏号，支持LED屏状态显示：工作状态、环境亮度、故障类型、运行时间、显示屏温度、故障屏号、串口号、版本信息、上次自检完成时间。\n4、支持不少于1路主码流、1路辅码流以及1路抓图码流，每路码流的参数可独立设置；\n★5、护罩内置不少于3颗LED灯(暖光灯与红外灯可切换，暖光灯色温3000K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节。\n6、支持通过Web调节LED灯，亮度等级0～100可调，等级越高亮度越大，LED灯过车亮度自动调节功能：支持Web端配置LED灯光在过车时自动调整亮度功能；\n★7、支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"像智能帧回放功能。\n8、支持视频触发抓拍车辆功能，支持行驶方向判定，倾斜车牌识别功能：支持水平60°、倾斜30°倾斜车牌识别；\n9、支持线圈、视频和雷达触发抓拍机制；\n10、支持识别车辆特征包括：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、车牌像素大小、车头方向、车牌车辆置信度等；\n11、支持不少于17种车牌识别，包括普通蓝牌、单层黄牌、双层黄牌、教练车牌、应急车牌、小型新能源牌、大型新能源牌、警用车牌、单层军牌、双层军牌、单层武警车牌（2019）、双层武警车牌（2019）、使馆车牌、领馆车牌、港澳进出大陆车牌、普通民航车牌（单层）、农用车牌；\n12、新能源车牌识别功能：支持新能源车牌类型和颜色识别。小车识别：渐变绿；大车识别：黄绿双拼。\n★13、智能识别功能检查：支持14种车身颜色识别，包括白色、黑色、蓝色、红色、黄色、绿色、"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"粉色、紫色、灰色、棕色、橘色、银灰色，青色，金色； \n★14、WiFi无线调试功能：支持通过USB扩展WiFi接入，登入Web界面，进行WiFi无线调试；\n15、电源适应性：应能在AC90V～AC300V的供电条件下正常工作。\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
[]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"0030102","出口设备",{"$nulls":4},""]
["73","030507007003","广告道闸",null,"1、适用于日均车流量≤1000辆场景\n2、4米广告道闸主机，配套4米广告杆\n3、使用交流变频控制器，升落杆速度可调，闸杆运行更平稳\n4、采用高亮LED灯条，光敏传感器自动控制亮灯，高效智能\n5、可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志\n6、支持外接雷达、 线圈防砸功能，使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能\n7、标配遇阻反","台",null,"7.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹\n★8、设备支持放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。\n9、断电手摇起落杆，断电之后可以通过手摇电机把手控制起落杆\n★10、支持遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习99个遥控器\n11、遥控器一键车队模式，支持道闸计数模式，支持延迟落杆\n12、电机寿命≥300万次，弹簧寿命≥50万次\n13、工作温度：-35℃~65℃，工作湿度：10%~90%（无凝结）\n14、外部供电电压：AC220V±10%，工作电压：AC220V\n15、防护等级≥IP54\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["74","030507016002","广告杆件",null,"广告道闸杆件，左右向通用\n杆长4米\n杆子采用铝合金材质","根",null,"7.000"]
["75","030507005010","出入口防砸雷达",null,"1、支持发射频率：77GHz ~81GHz；\n2、支持全系（直杆、曲臂、栅栏、广告）道闸应用场景；\n3、支持串口和手机WIFI调试和设置；\n4、支持虚警点检测及剔除\n5、支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录\n6、支持在线升级程序\n7、支持检测区域：0.3~6m（可调）；防砸区域：0~2m（可调）；\n8、支持工作电压：DC9V~12V","个",null,"7.000"]
[]
[]
[]
[]
["76","030507005011","车牌抓拍显示一体机",null,"1、杆式抓拍一体机，含出入口抓拍机、内含2.7~13.5mm电动变焦镜头、4行4字LED显示屏、补光灯、喇叭等；\n2、出入口相机分辨率≥1080P；\n★3、LED屏点间距：≤4mm，支持二维码显示信息功能，支持屏幕进行坏点检测，并可显示对应的故障屏号，支持LED屏状态显示：工作状态、环境亮度、故障类型、运行时间、显示屏温度、故障屏号、串口号、版本信息、上次自检完成时间","个",null,"7.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"。\n4、支持不少于1路主码流、1路辅码流以及1路抓图码流，每路码流的参数可独立设置；\n★5、护罩内置不少于3颗LED灯(暖光灯与红外灯可切换，暖光灯色温3000K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节。\n6、支持通过Web调节LED灯，亮度等级0～100可调，等级越高亮度越大，LED灯过车亮度自动调节功能：支持Web端配置LED灯光在过车时自动调整亮度功能；\n★7、支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。\n8、支持视频触发抓拍车辆功能，支持行驶方向判定，倾斜车牌识别功能：支持水平60°、倾斜30°倾斜车牌识别；\n9、支持线圈、视频和雷达触发抓拍机制；\n10、支持识别车辆特征包括：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、车牌像素大小、车头方向、车牌车辆置信度等；\n11、支持不少于"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"17种车牌识别，包括普通蓝牌、单层黄牌、双层黄牌、教练车牌、应急车牌、小型新能源牌、大型新能源牌、警用车牌、单层军牌、双层军牌、单层武警车牌（2019）、双层武警车牌（2019）、使馆车牌、领馆车牌、港澳进出大陆车牌、普通民航车牌（单层）、农用车牌；\n12、新能源车牌识别功能：支持新能源车牌类型和颜色识别。小车识别：渐变绿；大车识别：黄绿双拼。\n★13、智能识别功能检查：支持14种车身颜色识别，包括白色、黑色、蓝色、红色、黄色、绿色、粉色、紫色、灰色、棕色、橘色、银灰色，青色，金色； \n★14、WiFi无线调试功能：支持通过USB扩展WiFi接入，登入Web界面，进行WiFi无线调试；\n15、电源适应性：应能在AC90V～AC300V的供电条件下正常工作。\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00302","人行通道管理部分",{"$nulls":4},""]
["77","030507007004","速通广告门",null,"1、支持延时关门功能。\n2、支持开门关门速度调节。\n3、支持遇阻反弹、开关门遇阻灵敏度可调。\n4、支持关门力度、开门保持时间调节。\n5、安全稳定，易维护并在停电时，只要轻推就可开门。\n6、工作平稳，多段速度设计，使工作状态线性，平稳。\n7、根据不同场合的人行通道，可选择不同的开门方向。\n8、内置LED灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便。\n9、自带遥控器，可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。\n10、支持门体宽度自由调节，通道宽度可调节范围1170mm～1700mm。\n11、灯光板具有定时开关功能，可根据客户的需求对灯光的开关时间进行设定。 \n★12、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017 中IP54 的规定。\n★13、设备应能自动保存配置信息，掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。","台",null,"3.000"]
{"$rows_empty":9}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
[]
["78","030507006001","人脸门禁一体机",null,"1、采用不低于7英寸触摸液晶屏，分辨率应≥1024*600。\n2、支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式\n★3、支持蓝牙功能，支持通过手机连接设备蓝牙模块实现身份鉴权并开锁，支持在距离设备10m处实现蓝牙开门功能。\n★4、设备应支持至少 5 段视频的播放设置 视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。 视频格式应支持 MP4、AVI、DAV。 视频应能配置开始播放时间和结束播放时间。 视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。 视频应支持多段循环播放。\n5、支持 不少于100000 个用户信息录入；不少于50 个管理员信息录入；支持 不少于100000 张人脸信息录入； 支持不少于 500000","个",null,"3.000"]
{"$rows_empty":8}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"张卡片信息录入，且单人应能绑定不少于 5 张卡片信息；支持 不少于100000 个密码录入； 支持不少于10000 枚指纹信息录入； 支持存储不少于 300000 条进出记录；支持存储不少于 5000 条报警记录。\n6、应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具应不能进行人脸识别。\n7、设备持扩展 SD 卡存储视频和图片功能。\n8、应支持在断网状态下的凭证识读，包括人脸识别、IC卡识读、二维码识读(事先下发访客二维码)。\n★9、屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 结构后壳防破坏能力应满足IK07\n10、设备应支持对佩戴口罩人员进行人脸识别功能，支持口罩不检测、口罩提醒、口罩拦截 3 种模式设置\n11、具有不少于1个RS-485 接口、1个RS-232 接口、1个韦根接口、1 个USB 接口、4 个IO 输入（包含 2"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入）、1 个IO 输出\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
[]
[]
["79","030307005001","落地支架",null,"外壳材料：铝合金；\n安装方式：地面安装","个",null,"3.000"]
["80","030507007005","开门按钮立柱",null,"750mm×110mm×110mm（长×宽×高）","根",null,"3.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00303","人行摆闸管理部分",{"$nulls":4},""]
["81","030507007006","人行单机芯摆闸",null,"1、支持延时关门功能。\n2、支持开门关门速度调节。\n3、支持遇阻反弹、开关门遇阻灵敏度可调。\n4、支持关门力度、开门保持时间调节。\n5、安全稳定，易维护并在停电时，只要轻推就可开门。\n6、工作平稳，多段速度设计，使工作状态线性，平稳。\n7、根据不同场合的人行通道，可选择不同的开门方向。\n8、内置LED灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便。\n9、自带遥控器，可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。\n10、支持门体宽度自由调节，通","台",null,"4.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"道宽度可调节范围1170mm～1700mm。\n11、灯光板具有定时开关功能，可根据客户的需求对灯光的开关时间进行设定。 \n★12、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017 中IP54 的规定。\n★13、设备应能自动保存配置信息，掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
[]
[]
[]
[]
["82","030507007007","人行双机芯摆闸",null,"1、支持延时关门功能。\n2、支持开门关门速度调节。\n3、支持遇阻反弹、开关门遇阻灵敏度可调。\n4、支持关门力度、开门保持时间调节。\n5、安全稳定，易维护并在停电时，只要轻推就可开门。\n6、工作平稳，多段速度设计，使工作状态线性，平稳。\n7、根据不同场合的人行通道，可选择不同的开门方向。\n8、内置LED灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便。\n9、自带遥控器，可扩展门禁控","台",null,"2.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"制器、读卡器、人脸识别组件等。\n10、支持门体宽度自由调节，通道宽度可调节范围1170mm～1700mm。\n11、灯光板具有定时开关功能，可根据客户的需求对灯光的开关时间进行设定。 \n★12、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017 中IP54 的规定。\n★13、设备应能自动保存配置信息，掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
[]
[]
[]
[]
[]
["83","030507006002","人脸门禁一体机",null,"1、采用不低于7英寸触摸液晶屏，分辨率应≥1024*600。\n2、支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式\n★3、支持蓝牙功能，支持通过手机连接设备蓝牙模块实现身份鉴权并开锁，支持在距离设备10m处实现蓝牙开门功能。\n★4、设备应支持至少 5 段视频的播放设置","个",null,"4.000"]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。 视频格式应支持 MP4、AVI、DAV。 视频应能配置开始播放时间和结束播放时间。 视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。 视频应支持多段循环播放。\n5、支持 不少于100000 个用户信息录入；不少于50 个管理员信息录入；支持 不少于100000 张人脸信息录入； 支持不少于 500000 张卡片信息录入，且单人应能绑定不少于 5 张卡片信息；支持 不少于100000 个密码录入； 支持不少于10000 枚指纹信息录入； 支持存储不少于 300000 条进出记录；支持存储不少于 5000 条报警记录。\n6、应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具应不能进行人脸识别。\n7、设备持扩展 SD 卡存储视频和图片功能。\n8、应支持在断网状态下的凭证识读，包括人脸识别、IC卡识读"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"、二维码识读(事先下发访客二维码)。\n★9、屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 结构后壳防破坏能力应满足IK07\n10、设备应支持对佩戴口罩人员进行人脸识别功能，支持口罩不检测、口罩提醒、口罩拦截 3 种模式设置\n11、具有不少于1个RS-485 接口、1个RS-232 接口、1个韦根接口、1 个USB 接口、4 个IO 输入（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入）、1 个IO 输出\n标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00304","岗亭管理工作站",{"$nulls":4},""]
["84","030501001004","门岗管理电脑",null,"I5/8G/500G/21.5寸","台",null,"2.000"]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["85","030501012003","网络交换机",null,"1.设备固化端口及硬件≥8个10/100/1000M以太网电接口、背板交换容量≥16Gbps；转发能力≥11Mpps，包缓存≥1.5M；\n2.支持四级拨码开关，标准交换、Vlan模式、流控模式、汇聚上联四种工作模式；\n3.采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；\n4.集成专业级防雷电路，共模防护6KV的专业防护；\n5.采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；\n6.12VDC供电；","台",null,"3.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
["86","030501010001","光纤收发器",null,"10/100/1000BaseT（X）（RJ45接口）；单模单纤，传输距离可达20公里；支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准；存储和转发交换方式；数据交换延时小于5us；支持QoS技术；超过10万小时的平均无故障时间；全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70˚C；工业级设计,安装简便、即插即用。","对",null,"3.000"]
[]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[null,"00305","线缆辅材",{"$nulls":4},""]
["87","030507006003","安全岛",null,"根据现场情况制作","套",null,"14.000"]
["88","030502005004","超五类网线",null,"足米足芯：99.99%高纯度无氧铜，0.5mm线径，305米/箱\n质量保证：符合YD/T1019-2013标准，满足高精度网络分析仪305米性能测试","m",null,"610.000"]
[]
["89","030502007003","光缆",null,"4芯室外单模光缆","m",null,"700.000"]
["90","030411004006","配线",null,"电源线 RVV6*1.0","m",null,"200.000"]
["91","030411004007","配线",null,"电源线 RVV2*1.5","m",null,"400.000"]
["92","030502009003","光纤跳线",null,"单芯单模(1.5米)","条",null,"6.000"]
["93","030502015003","光纤终端盒",null,"4口（含尾纤、耦合器）","个",null,"3.000"]
["94","WB030502005003","辅材",null,"配套","项",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"004","公共广播系统",{"$nulls":4},""]
[null,"00401","广播设备",{"$nulls":4},""]
["95","030506004001","控制主机",null,"1.具有≥8个主程序，≥1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式；\n2.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，设有快捷键，一键调用MP3曲目；\n3.主机自带≥5进≥10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打开分区通道；\n4.设网络总线，可控制≥16台分区器，最大可达","台",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播；\n5.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲；\n6.内置输出音源监听功能，并可调监听音量；\n7.设有≥4路可编程定时控制电源及≥2路辅助电源插座；\n8.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播；\n9.支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制；\n10.远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制；"]
[]
[]
[]
[]
[]
["96","030501017006","智能控制中心嵌入软件",null,"1.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。\n2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。\n3.支持主程序+备程序自动控制功能。\n4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。","套",null,"1.000"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["97","030506007001","话筒",null,"1.换能方式：驻极体\n2.钟声提示：带钟声提示功能\n3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）\n4.咪杆长度 ：420mm\n5.具备有灯环提示功能","套",null,"1.000"]
[]
["98","030506004002","CD播放器",null,"1.吸入式机芯；\n2.自动播放控制，全数码伺服；\n3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；\n4.内置宽频监听扬声器；\n5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；\n6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。\n7.支持上电自动播放功能。","台",null,"1.000"]
[]
[]
["99","030501017007","多功能音源控制嵌入软件",null,"1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。\n2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。\n3.支持播放CD等碟片。\n4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。","套",null,"1.000"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["100","030506004003","调谐器",null,"1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个；\n2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；\n3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术；\n4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；\n5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出；\n6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。","台",null,"1.000"]
[]
[]
[]
["101","030501017008","收音机控制嵌入软件",null,"1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。\n2.支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。\n3.支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。\n4.支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。\n5.支持断电记忆功能。","套",null,"1.000"]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["102","030506001001","前置放大器",null,"1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；\n2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；\n3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；\n4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；\n5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。","台",null,"1.000"]
{"$rows_empty":24}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["103","030506001002","数字功放",null,"1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。\n2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。\n3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥500W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。\n▲4.具有故障监控端子，可远程监控功放设备工作状态。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）\n5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。\n6.支持短路、过载、过热保护功能。","台",null,"1.000"]
{"$rows_empty":22}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["104","030506004004","电源管理器",null,"1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。\n2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。\n3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。\n4.具有一路及以上USB输出接口。","台",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
["105","030502001001","机柜",null,"22U机柜，600*800*1166mm\n8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×4,2\"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1","台",null,"1.000"]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00402","前端设备",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["106","030506001003","草地音箱",null,"1. 功率(100V)：15W,30W\n2. 功率(70V)：7.5W, 15W\n3．频率响应：120Hz-15KHz\n4．灵敏度≥95dB\n5．喇叭单元：6.5″\n6．防护等级：IP66","只",null,"46.000"]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00403","辅助材料",{"$nulls":4},""]
["107","030502005005","音频连接线",null,"1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）","根",null,"4.000"]
["108","030502005006","音频连接线",null,"1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头","根",null,"2.000"]
["109","030502005007","音频连接线",null,"1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）","根",null,"1.000"]
["110","030502005008","超五类非屏蔽网线",null,"超五类非屏蔽网线","m",null,"300.000"]
["111","030411004008","配线",null,"铜芯护套线RVV2*1.5","m",null,"100.000"]
["112","030411004009","配线",null,"铜芯护套线RVV2*2.5","m",null,"2070.000"]
["113","WB030502005004","其它辅助材料",null,"绝缘胶布、排插等其他辅材","项",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"005","机房工程",{"$nulls":4},""]
[null,"00501","装饰装修",{"$nulls":4},""]
["114","011302001001","顶面防尘处理",null,"1.名称：顶面防尘处理\n2.基层类型：环保型，灰色，两遍","m²",null,"46.240"]
["115","011302001002","天棚龙骨",null,"1.名称：天棚龙骨\n2.吊顶形式.吊杆规格.高度：平面\n3.龙骨材料种类.规格.中距：U50主龙，间距≤1200mm，配套Ф8吊筋","m²",null,"46.240"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["116","011302001003","微孔铝合金吸音天花",null,"1.名称：微孔铝合金吸音天花\n2.面层材料品种.规格：600*600*0.8mm,防火性能：A级隔音等级：24dB","m²",null,"46.240"]
[]
["117","011302001004","天花修边/角线",null,"1.名称：天花修边/角线\n2.要求：L型，25*25*3000mm，烤漆面白色","m",null,"26.000"]
["118","011101006001","地面水泥找平",null,"1.名称：地面水泥找平\n2.素水泥浆一道（内掺建筑胶）\n3.20厚C15细石混凝土随打随抹\n4.40厚1：3水泥砂浆找平层","m²",null,"46.240"]
[]
["119","011101006002","地面防尘处理",null,"1.名称：地面防尘处理\n2.基层类型：环保型，灰色，两遍，含地板下四周墙面","m²",null,"46.240"]
["120","011104004001","防静电瓷砖",null,"1.名称：防静电瓷砖\n2.规格：见施工图","m²",null,"46.240"]
["121","011105006001","踢脚线",null,"1.名称：不锈钢踢脚线\n2.工程部位：12mm木工板基层 ，1.0mm拉丝不锈钢饰面板\n3.高度：100mm高，其他：具体详见图纸、图集、答疑、技术规范书、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"32.000"]
[]
[]
["122","011104004002","入口台阶",null,"1.名称：入口踏步\n2.要求：L40角钢抗静电地板饰面","项",null,"1.000"]
["123","011104004003","入口斜坡",null,"1.名称：入口斜坡\n2.要求：L40角钢抗静电地板饰面","项",null,"1.000"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["124","391201015001","墙面乳胶漆",null,"1.名称：墙面乳胶漆\n2.基层类型：环保型，两遍乳胶漆","m²",null,"130.000"]
["125","030610001003","电视机嵌入式背景墙",null,"1、名称：电视机嵌入式背景墙\n2、支架形式、材质：50*50*5mm热镀锌方管焊接点刷防锈漆\n3、其他工艺要求：50*50*5mm热镀锌方管预留框架\n4、墙体冰火板饰面 6mm冰火板饰面 \n5、18mm厚硅酸钙板基层 \n6、1.2mm拉丝不锈钢踢脚","㎡",null,"15.560"]
[]
[]
["126","391201015002","机房装修辅材",null,"1.名称：机房装修辅材\n2.要求：定制，配套","项",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00502","供配电系统",{"$nulls":4},""]
["127","030502001002","市电配电柜",null,"1.名称：市电配电柜\n2.技术要求：柜体定制，包含内置仪表及空开","台",null,"1.000"]
["128","030502001003","UPS配电柜",null,"1.名称：UPS配电柜\n2.技术要求：柜体定制，包含内置仪表及空开","台",null,"1.000"]
["129","030412004001","LED平板灯",null,"1.名称：LED平板灯\n2.规格：600*600mm","套",null,"6.000"]
["130","030412004002","备用照明",null,"1.名称：LED应急平板灯\n2.规格：600*600mmLED应急平板灯,带90分钟应急电源","套",null,"6.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["131","WB030904012001","安全出口指示灯",null,"1.名称：安全出口灯\n2.规格：3W LED光源.铝合金+阻燃塑料材质，断电放电时间≥90min","套",null,"2.000"]
[]
["132","WB030904012002","应急照明灯",null,"1.名称：应急照明灯\n2.规格：3W LED光源.铝合金+阻燃塑料材质，断电放电时间≥90min","套",null,"9.000"]
[]
["133","030411001001","金属线管",null,"1.名称：JDG金属管\n2.规格：JDGΦ25壁厚不低于1.5mm","m",null,"400.000"]
["134","030404035001","五孔插座",null,"1.名称：墙壁插座\n2.型号：单相五孔10A\n3.规格：86，含86底盒","套",null,"13.000"]
["135","030404035002","地面插座",null,"1.名称：地面插座\n2.型号：单相五孔10A","套",null,"2.000"]
["136","030404034001","照明开关",null,"1.名称：翘板开关（三联双控）\n2.规格：三联双控，含86底盒","个",null,"2.000"]
["137","030408001001","空调电缆",null,"1.名称：铜芯电缆\n2.规格：WDZA-YJY5*6mm²\n3.含电缆头制作安装","m",null,"20.000"]
["138","030411004010","插座配电线缆",null,"1.名称：铜芯电缆\n2.规格：ZRBV-2.5mm²","m",null,"60.000"]
["139","030411004011","照明配电线缆",null,"1.名称：铜芯电缆\n2.规格：ZRBV-2.5mm²","m",null,"60.000"]
["140","030408001002","UPS输入输出线缆",null,"1.名称：铜芯电缆\n2.规格：WDZA-YJY-WDZA-YJY5*16mm²\n3.含电缆头制作安装","m",null,"30.000"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["141","030408001003","市电配电柜间输入电缆",null,"1.名称：铜芯电缆\n2.规格：WDZA-YJY4*35+1*16mm²\n3.含电缆头制作安装","m",null,"60.000"]
[]
["142","030408001004","设备机柜输入线缆",null,"1.名称：铜芯电缆\n2.规格：WDZA-YJY-3*6mm²\n3.含电缆头制作安装","m",null,"100.000"]
["143","030411003001","镀锌桥架",null,"1.名称：金属镀锌桥架\n2.规格：300×100×1.5mm\n3.材质：冷轧钢板（钢板厚度1.5mm），冷镀锌\n4.支架制作及安装","m",null,"30.000"]
[]
["144","030411003002","网格桥架（弱电布线）",null,"1.名称：网格桥架（300*100mm）\n2.规格：金属冷镀锌桥架,规格300*100mm,含桥架盖板.连接片.连接线.连接螺丝.吊杆.横担等辅材。\n4.支架制作及安装","m",null,"15.000"]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00503","防雷接地系统",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["145","030409010001","第一级防雷",null,"1.名称：第一级防雷\n2.额定电压:380VAC，最大持续运行电压:385VAC，额定工作频率:50Hz（60Hz）；标称放电电流（8/20）μs30kA，最大放电电流（8/20）μs:60kA，电压保护水平（8/20）μs（In)Up:≤2.0kV，响应时间:＜20nS；工作温度:-25～＋70℃相对湿度:≤95%","套",null,"1.000"]
[]
[]
[]
["146","030409010002","第二级防雷器",null,"1.名称：第二级防雷\n2.额定电压:380VAC，最大持续运行电压:385VAC，额定工作频率:50Hz（60Hz）；标称放电电流（8/20）μs30kA，最大放电电流（8/20）μs:40kA，电压保护水平（8/20）μs（In)Up:≤2.0kV，响应时间:＜20nS；工作温度:-25～＋70℃相对湿度:≤95%","套",null,"1.000"]
[]
[]
[]
["147","030409010003","第三级防雷器",null,"1.名称：第三级防雷\n2.额定电压:380VAC，最大持续运行电压:385VAC，额定工作频率:50Hz（60Hz）；标称放电电流（8/20）μs20kA，最大放电电流（8/20）μs:20kA，电压保护水平（8/20）","套",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["148","030411004012","配线",null,"1.名称：铜芯电缆\n2.规格：ZR-BVR50mm²\n3.含电缆头制作安装","m",null,"30.000"]
["149","030409008001","等电位端子箱(LEB)",null,"1.名称：等电位接地装置\n2.规格：300*200*150mm，包含安装接地系统等所用固定螺栓.膨胀套.绝缘子.接地等辅助材料","个",null,"1.000"]
[]
["150","030409002001","机房等电位接地铜排",null,"1.名称：铜排\n2.规格：30*3mm","m",null,"10.000"]
["151","WB030502005005","辅助材料",null,"1.名称：辅材\n2.规格：包含安装接地系统等所用固定螺栓、膨胀套、绝缘子、接地等辅助材料；","项",null,"1.000"]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00504","UPS不间断电源系统",{"$nulls":4},""]
["152","030501003002","机架式UPS主机",null,"20KVA","台",null,"1.000"]
["153","030405001001","蓄电池",null,"12V100AH","节",null,"32.000"]
["154","030502001004","机柜、机架",null,"1、名称：电池柜\n2、技术参数：C32","台",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00505","空气调节系统",{"$nulls":4},""]
["155","030701003001","3P空调",null,"3匹，定频，冷暖空调。","台",null,"2.000"]
["156","WB030502005006","安装辅材",null,"1.名称：安装辅材\n2.技术参数：1.含铜管保温，配套室外机连接线，配套制冷剂，含空调底座等安装辅材。","项",null,"1.000"]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00506","综合布线系统",{"$nulls":4},""]
["157","030502001005","网络机柜",null,"600*800*2000mm","台",null,"6.000"]
["158","030502001006","服务器机柜",null,"600*1000*2000mm","台",null,"2.000"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["159","WB030501001002","PDU",null,"1.名称：PDU\n2.规格：铝合金外壳 KSTAR 单路32A输入/10A国标12口 16A国标4口输出 (带接线盒,带指示灯,机柜后门左和右侧垂直安装）","套",null,"16.000"]
[]
["160","030502017001","工业连接器",null,"1.名称：工业连接器\n2.规格：16A三眼机柜专用","个",null,"16.000"]
["161","030408001005","电力电缆",null,"1.名称：铜芯电缆\n2.规格：WDZA-YJY-3*4mm²\n3.含电缆头制作安装","m",null,"300.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"006","社区计算机网络系统",{"$nulls":4},""]
["162","030501012004","核心交换机",null,"1.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力；\n2.★要求所投产品支持单张线卡/单槽位可用物理端口≥52个或业务插槽≥5个，提供官网全屏截图和链接证明；\n3.★符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤4U，设备深度≤600mm；提供官网截图和链接证明；\n4.交换容量≥160Tbps，包转发性能≥36700Mpps；\n5.支持静态路由","台",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等动态路由协议；\n6.为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计；\n7.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合；\n8.设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能；\n9.支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略；\n10.★支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；\n11.★支持网络基础保护策略，包含ARP防护隔离功能；除了ARP防护，还有其它多种类型的防护。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；\n配置要求："]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个；\n2.每台配置千兆电接口≥24个、千兆电复用接口≥12个、千兆光接口≥48个、SFP+万兆光接口≥8个，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口；"]
[]
[]
["163","030501012005","汇聚交换机",null,"1.固化10/100/1000M以太网端口≥28个，复用100/1000M SFP光口≥4个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个，固化风扇3个，支持并实配可拔插双模块化电源；\n2.交换容量≥6Tbps，包转发率≥220Mpps；\n3.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告；\n4.要求所投设备MAC地址≥32K；\n5.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；\n6.支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6；\n7.支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设","台",null,"1.000"]
{"$rows_empty":7}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"备统一管理，简化管理；\n8.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；\n9.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；\n10.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；\n11.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯；\n12.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；"]
{"$rows_empty":8}
["164","030501012006","8口接入交换机",null,"1.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个","台",null,"55.000"]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps\n3.★采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W，提供官网截图和链接证明\n4.★设备采用静音无风扇节能设计，提供官网截图和链接证明\n5.★要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明\n6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作\n7.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。\n8.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"用网络通道，提供冗余链路利用率。\n9.★支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明\n10.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web"]
[]
[]
[]
["165","030501012007","24口接入交换机",null,"1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个；\n2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps；\n3.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；\n4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng；\n5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流","台",null,"18.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"量占用、恶意攻击和资源消耗；\n6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯;\n7.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告;\n8.★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象,要求提供官网截图作为证明；\n9.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["166","WB030501001003","单模光模块",null,"万兆单模光模块","个",null,"2.000"]
["167","WB030501001004","单模光模块",null,"千兆单模光模块","个",null,"146.000"]
["168","030501009001","路由器",null,"千兆企业级路由器","台",null,"1.000"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["169","WB030501006001","室外AP",null,"1、千兆以太网电口≥2 个 ，千兆以太网光口≥1 个,USB接口≥1个；\n2、支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，2.4G最大传输速率≥575Mbps，5G最大传输速率≥1200Mbps，整机最大传输速率≥1.775Gbps；\n3、AP支持二层广播、静态 IP 地址、DHCP Option43、DNS 域名发现等多种方式发现AC；\n4、支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信小程序认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式；","个",null,"27.000"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["170","WB030501006002","室内AP",null,"1、802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议;\n2、整机采用三射频设计，2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥2000Mbps，整机最大传输速率≥2.6Gbps;\n3、千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口,USB接口≥1个，可拓展物联网模块使用，可外接U盘；\n4、支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式；\n5、工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95%；\n6、单射频接入人数最高支持≥512，整机最大接入人数≥1044；","个",null,"70.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["171","030501012008","8口POE交换机",null,"1.固化千兆电接口≥8个，SFP千兆光接口≥2个；\n2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps；\n3.要求所投设备MAC地址≥16K；\n4.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥370W；","台",null,"12.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["172","030501003003","无线控制器",null,"技术参数要求：\n1.千兆以太网口数≥4个，RJ-45 Console管理口≥1个，USB≥2个;\n2.集中转发模式下最大可支持管理AP数≥72，单台设备最大可支持管理AP数≥100；\n3.可通过如地理坐标一样的展示地址池当前每个IP的使用情况，例如：动态分配、网关IP、排除IP、不可分配IP、预留IP；\n4.支持物联数据统计分析，如自定义时段、群组用电数据，进行设备能耗趋势分析，联动其余物联网设备构建智慧办公、智能用电、数据监测等应用场景；","台",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[]
["173","030502005009","配线",null,"信号线 cat5e","m",null,"6000.000"]
["174","030411004013","配线",null,"电源线 RVV2*1.0","m",null,"2000.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"007","信息发布系统",{"$nulls":4},""]
[null,"00701","小区南出入口部分",{"$nulls":4},""]
["175","WB030508014001","室外P2.5全彩屏",null,"1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装，LED封装形式：SMD1415黑灯；\n2.LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素点密度≥160000点/m²；\n3.LED显示屏采用标准钣金箱体，单箱尺寸（宽）480mm*（高）480mm，箱体分辨率192*192点；\n4.LED显示屏采","㎡",null,"5.530"]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"用后维护方式；\n5.LED显示屏具备正面IP65/背面IP54防护等级；\n6.LED显示屏可承受抗拉力≥5000N/㎡；\n7.LED显示屏可承受抗压力≥50000N/㎡；\n8.LED显示屏模组信号简牛、电源座、线路板双备份设计，避免冷压制作器件多次插拔后触点接触不良而导致黑屏、花屏、闪屏等现象；\n9.LED显示屏支持VICO指数测试值在0≤VICO＜1间，属于1级基本无疲劳感舒适度，产品视觉健康舒适度A＋级；\n10.LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况；（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）\n11.LED显示屏亮度可达到5000CD/m²，可通过配套软件0-100%多级调节，0〜255及灰度调节；LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"均匀性±0.001Cx,Cy之内；\n12.LED显示屏观看水平/垂直视角≥170°；\n13.LED显示屏具备3840Hz刷新，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；\n14.LED显示屏采用16S恒流驱动芯片；\n15.LED显示屏色温1000K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；\n16.LED显示屏峰值功耗：≤1000W/㎡；LED显示屏平均功耗：≤300W/㎡；\n17.LED显示屏PCB采用表面沉金处理，板厚≥1.2mm，铜厚≥1盎司，TG≥150；\n18.LED显示屏为保证有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度≥50μ；（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）\n19.LED显示屏符合GB9254-2008信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法进行测试，电磁辐射（EMC）B级，电源端子骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"对称）骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）骚扰电流限制及辐射骚扰限值均符合要求，电磁兼容测试满足ClassB；（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）\n20.LED显示屏依据GB/T5169.16-2017标准进行测试，PCB板（主板、模组等）、单元塑料面板料（面罩等）及单元整体防火阻燃满足V-0等级要求级；（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）\n21.LED显示屏符合8级以上抗震性能，频率范围：(5-10-5)Hz;加速度：2.5m/s²,样品以1oct/min的速率在垂直方向循环振动10分钟，试验后样品表面无机械损伤能正常工作；"]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["176","080901011001","视频处理器",null,"1.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。\n2.支持输入源一键切换。\n3.支持外置独立音频。\n4.支持输入分辨率预设及自定义调节。\n5.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。\n6.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。\n7.支持≥2个网口输出，最大带载130万像素，最宽可达3840点，或最高可达1920点。\n8.支持创建≥6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。\n9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。\n10.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。","台",null,"1.000"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["177","WB030402004001","配电柜",null,"1.额定功率：10KW，输出路数：≥3路\n2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能\n3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。\n4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。\n5.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作","台",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[]
["178","030501001005","台式电脑",null,"I5/8G/500G/21.5寸","台",null,"1.000"]
["179","030502001007","机柜",null,"适配","台",null,"1.000"]
["180","030108003001","轴流风机",null,"轴流风机，适配","台",null,"2.000"]
["181","030502015004","光纤盒",null,"1.一路网线接口，一路光纤接口。\n2.100~240V AC 50/60Hz 交流供电。\n3.采用单模双芯、LC 接口光纤，传输距离 ≥15KM。","套",null,"1.000"]
[]
["182","030610001004","屏体结构",null,"1、安装方式：立柱式安装，\n2、采用一体式框架结构，颜色为黑色，\n3、钢架结构整体美观整齐、牢固稳定。","㎡",null,"5.530"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["183","030506001004","音响系统（含功放）",null,"音柱：额定功率  40W 压输入  70-100V ，灵敏度 91dB ，频率响应  90-16000HZ，扬声器  ∮104mm×4 ，外部尺寸 565×148×126mm ；\n功放：输出端子 70V, 100V& 4～16Ω，输出功率 120W ，输入灵敏度&阻抗 MIC1、2、3输入:5mV/600Ω 非平衡6.3连接端子MIC2","套",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00702","小区东出入口部分",{"$nulls":4},""]
["184","WB030508014002","室外P2.5全彩屏",null,"1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装，LED封装形式：SMD1415黑灯；\n2.LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素点密度≥160000点/m²；\n3.LED显示屏采用标准钣金箱体，单箱尺寸（宽）480mm*（高）480mm，箱体分辨率192*192点；\n4.LED显示屏采用后维护方式；\n5.LED显示屏具备正面IP65/背面IP54防护等级；\n6.LED显示屏可承受抗拉力≥5000N/㎡；\n7.LED显示屏可承受抗压力≥50000N/㎡；\n8.LED显示屏模组信号简牛、电源座、线路板双备份设计，避免","㎡",null,"5.530"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"冷压制作器件多次插拔后触点接触不良而导致黑屏、花屏、闪屏等现象；\n9.LED显示屏支持VICO指数测试值在0≤VICO＜1间，属于1级基本无疲劳感舒适度，产品视觉健康舒适度A＋级；\n10.LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况；（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）\n11.LED显示屏亮度可达到5000CD/m²，可通过配套软件0-100%多级调节，0〜255及灰度调节；LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；\n12.LED显示屏观看水平/垂直视角≥170°；\n13.LED显示屏具备3840Hz刷新，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；\n14.LED显示屏采用16S恒流驱动芯片；\n15.LED显示屏色温1000K-"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；\n16.LED显示屏峰值功耗：≤1000W/㎡；LED显示屏平均功耗：≤300W/㎡；\n17.LED显示屏PCB采用表面沉金处理，板厚≥1.2mm，铜厚≥1盎司，TG≥150；\n18.LED显示屏为保证有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度≥50μ；（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）\n19.LED显示屏符合GB9254-2008信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法进行测试，电磁辐射（EMC）B级，电源端子骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）骚扰电流限制及辐射骚扰限值均符合要求，电磁兼容测试满足ClassB；（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）\n20.LED显示屏依据GB/T5169.16-2017标准进行测"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"试，PCB板（主板、模组等）、单元塑料面板料（面罩等）及单元整体防火阻燃满足V-0等级要求级；（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）\n21.LED显示屏符合8级以上抗震性能，频率范围：(5-10-5)Hz;加速度：2.5m/s²,样品以1oct/min的速率在垂直方向循环振动10分钟，试验后样品表面无机械损伤能正常工作；"]
{"$rows_empty":26}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["185","080901011002","视频处理器",null,"1.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。\n2.支持输入源一键切换。\n3.支持外置独立音频。\n4.支持输入分辨率预设及自定义调节。\n5.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。\n6.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。\n7.支持≥2个网口输出，最大带载130万像素，最宽可达3840点，或最高可达1920点。\n8.支持创建≥6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。\n9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。\n10.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。","台",null,"1.000"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["186","WB030402004002","配电柜",null,"1.额定功率：10KW，输出路数：≥3路\n2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能\n3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。\n4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。\n5.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作","台",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[]
["187","030501001006","台式电脑",null,"I5/8G/500G/21.5寸","台",null,"1.000"]
["188","030502001008","机柜",null,"适配","台",null,"1.000"]
["189","030108003002","轴流风机",null,"轴流风机，适配","台",null,"2.000"]
["190","030502015005","光纤盒",null,"1.一路网线接口，一路光纤接口。\n2.100~240V AC 50/60Hz 交流供电。\n3.采用单模双芯、LC 接口光纤，传输距离 ≥15KM。","套",null,"1.000"]
[]
["191","030610001005","屏体结构",null,"1、安装方式：立柱式安装，\n2、采用一体式框架结构，颜色为黑色，\n3、钢架结构整体美观整齐、牢固稳定。","㎡",null,"5.530"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["192","030506001005","音响系统（含功放）",null,"音柱：额定功率  40W 压输入  70-100V ，灵敏度 91dB ，频率响应  90-16000HZ，扬声器  ∮104mm×4 ，外部尺寸 565×148×126mm ；\n功放：输出端子 70V, 100V& 4～16Ω，输出功率 120W ，输入灵敏度&阻抗 MIC1、2、3输入:5mV/600Ω 非平衡6.3连接端子MIC2","套",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00703","小区主入口门头",{"$nulls":4},""]
["193","WB030508014003","P8单基色条屏",null,"1.尺寸12.4m*0.6m像素点：1R(红色）；\n2.像素中心距：10mm；\n3.像素解板度：10000点/m2；\n4.单元板规格：32点×16点，320mm×160mm；\n5.驱动器件：表面贴装；\n6.灰度极别：256级；\n7.显示颜色：红色；\n8.最佳可视距离：3米至50米；\n9.水平视角：≥160度；\n10.最大功耗：400W/m2；\n11.屏体重量：≥20KG/m2；\n12.屏体亮度：≥500CD/m2；\n13.使用寿命：≥10万小时；\n14.文字显示效果：单字最小为16×16，显示清晰；\n16.单字最小尺","㎡",null,"14.880"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"寸：中文：76mm×76mm；英文：38mm×38mm；1.总输出功率（W）：200；\n17.输入电压范围（Vac）：200—240；\n18.输出电压（Vdc）：+5.0；\n19.输出电流范围（A）：0-60.0；\n20.稳压精度：±2%；纹波及噪音（mVp-p）：≤150；\n21.额定输入电压：220Cav；\n22.输入电压范围：200-240Cac；\n23.输入频率范围：47-63Hz；\n24.最大输入电流：≤2.50A；\n25.启动冲击电流：≤60A（冷机状态测试）；\n26.输出电压额定值：+5.0Vdc；\n27.输出电流范围：0-60.0A；电压调整率：±1%Vo；\n28.负载调整率：±1%Vo；\n29.输出纹波及噪音：≤150mVp-p；\n30.开机输出延迟：≤3000ms；\n31.输出动态：电压变化小于±5%V0；\n32.动态响应时间≤250us；\n33.输入欠压保护：140-175VAC；\n34.输出过压保护：6.0VDC。"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"35.主要功能：数据无线透明传输；支持802.11b/g/n无线标准；\n36.最大功率：≤3W；\n37.六面均采取防水措施"]
[]
["194","WB030508014004","P8单基色条屏",null,"1.尺寸16m*1m像素点：1R(红色）；（南大门）\n2.像素中心距：10mm；\n3.像素解板度：10000点/m2；\n4.单元板规格：32点×16点，320mm×160mm；\n5.驱动器件：表面贴装；\n6.灰度极别：256级；\n7.显示颜色：红色；\n8.最佳可视距离：3米至50米；\n9.水平视角：≥160度；\n10.最大功耗：400W/m2；\n11.屏体重量：≥20KG/m2；\n12.屏体亮度：≥500CD/m2；\n13.使用寿命：≥10万小时；\n14.文字显示效果：单字最小为16×16，显示清晰；\n16.单字最小尺寸：中文：76mm×76mm；英文：38mm×38mm；1.总输出功率（W）：200；\n17.输入电压范围（Vac）：200—240；\n18.输出电压（Vdc）：+5.0；\n19.输出电流范","㎡",null,"16.000"]
{"$rows_empty":8}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"围（A）：0-60.0；\n20.稳压精度：±2%；纹波及噪音（mVp-p）：≤150；\n21.额定输入电压：220Cav；\n22.输入电压范围：200-240Cac；\n23.输入频率范围：47-63Hz；\n24.最大输入电流：≤2.50A；\n25.启动冲击电流：≤60A（冷机状态测试）；\n26.输出电压额定值：+5.0Vdc；\n27.输出电流范围：0-60.0A；电压调整率：±1%Vo；\n28.负载调整率：±1%Vo；\n29.输出纹波及噪音：≤150mVp-p；\n30.开机输出延迟：≤3000ms；\n31.输出动态：电压变化小于±5%V0；\n32.动态响应时间≤250us；\n33.输入欠压保护：140-175VAC；\n34.输出过压保护：6.0VDC。\n35.主要功能：数据无线透明传输；支持802.11b/g/n无线标准；\n36.最大功率：≤3W；\n37.六面均采取防水措施"]
{"$rows_empty":8}
["195","WB030508014005","P8单基色条屏",null,"1.尺寸22m*0.6m像素点：1R(红色）；（东大门）","㎡",null,"13.200"]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"2.像素中心距：10mm；\n3.像素解板度：10000点/m2；\n4.单元板规格：32点×16点，320mm×160mm；\n5.驱动器件：表面贴装；\n6.灰度极别：256级；\n7.显示颜色：红色；\n8.最佳可视距离：3米至50米；\n9.水平视角：≥160度；\n10.最大功耗：400W/m2；\n11.屏体重量：≥20KG/m2；\n12.屏体亮度：≥500CD/m2；\n13.使用寿命：≥10万小时；\n14.文字显示效果：单字最小为16×16，显示清晰；\n16.单字最小尺寸：中文：76mm×76mm；英文：38mm×38mm；1.总输出功率（W）：200；\n17.输入电压范围（Vac）：200—240；\n18.输出电压（Vdc）：+5.0；\n19.输出电流范围（A）：0-60.0；\n20.稳压精度：±2%；纹波及噪音（mVp-p）：≤150；\n21.额定输入电压：220Cav；\n22.输入电压范围：200-240Cac；\n23.输入频率范围：47-63Hz；"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"24.最大输入电流：≤2.50A；\n25.启动冲击电流：≤60A（冷机状态测试）；\n26.输出电压额定值：+5.0Vdc；\n27.输出电流范围：0-60.0A；电压调整率：±1%Vo；\n28.负载调整率：±1%Vo；\n29.输出纹波及噪音：≤150mVp-p；\n30.开机输出延迟：≤3000ms；\n31.输出动态：电压变化小于±5%V0；\n32.动态响应时间≤250us；\n33.输入欠压保护：140-175VAC；\n34.输出过压保护：6.0VDC。\n35.主要功能：数据无线透明传输；支持802.11b/g/n无线标准；\n36.最大功率：≤3W；\n37.六面均采取防水措施"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00704","线缆辅材",{"$nulls":4},""]
["196","030502005010","超五类网线",null,"足米足芯：99.99%高纯度无氧铜，0.5mm线径，305米/箱\n质量保证：符合YD/T1019-2013标准，满足高精度网络分析仪305米性能测试","m",null,"610.000"]
[]
["197","030411004014","配线",null,"电源线 RVVS5*4","m",null,"500.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[null,"008","五方对讲系统",{"$nulls":4},""]
["198","030411004015","配线",null,"RVVP6*1.0","m",null,"22875.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"009","综合管路系统",{"$nulls":4},""]
["199","030411003003","桥架",null,"200*100mm,板材厚度符合国标,含三件套及国标盖板。\n包括支架制作及安装","m",null,"3100.000"]
["200","030411003004","桥架",null,"300*100mm,板材厚度符合国标,含三件套及国标盖板。\n包括支架制作及安装","m",null,"115.000"]
["201","030411001002","配管",null," JDG20 壁厚1mm","m",null,"22190.000"]
["202","030411001003","配管",null,"JDG25 壁厚1.2mm","m",null,"8000.000"]
["203","030411001004","配管",null,"金属软管Φ20","m",null,"400.000"]
["204","030411001005","配管",null,"金属软管Φ25","m",null,"350.000"]
["205","030411006001","金属线盒",null,"GB86，金属，深50，符合国家标准。","套",null,"2046.000"]
["206","030411001006","电缆保护管",null,"1、规格：SC100\n2、配置要求：FC","m",null,"506.000"]
["207","030411001007","电缆保护管",null,"SC50","m",null,"150.000"]
["208","030411001008","电缆保护管",null,"SC32","m",null,"30.000"]
["209","030411001009","电缆保护管",null,"PE100","m",null,"7320.000"]
["210","030411001010","电缆保护管",null,"PE50","m",null,"2396.300"]
["211","030411001011","电缆保护管",null,"PE32","m",null,"1468.700"]
["212","040205001001","弱电井1",null,"现场定制，600*600*800mm","座",null,"19.000"]
["213","040205001002","弱电井2",null,"现场定制，500*500*800mm","座",null,"67.000"]
["214","010101007001","挖土方及回填",null,"挖土方及回填","m3",null,"3850.000"]
["215","WB030502005007","辅材",null,"定制","项",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"010","太阳能充电坐凳",{"$nulls":4},""]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目智能化工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["216","030404017001","太阳能充电坐凳",null,"1.名称：太阳能充电坐凳\n2.规格：2160*600*2420，12V55AH 三元锂电池，控制器：MPPT太阳能控制器，电压转换：12V~ 5V/3A/22W 太阳能板：单晶硅太阳能电池板 90W，USB充电：5V/2.4A 有线快充无线快充","套",null,"8.000"]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"011","调试",{"$nulls":4},""]
["217","WB030507007001","智能化系统调试",null,"智能化系统调试","项",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":25}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"4.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","index":1,"n_rows":81,"n_cols":8,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[6,0,9,0],[6,1,9,1],[6,2,9,3],[6,4,9,4],[6,5,9,6],[6,7,9,7],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,6],[14,7,15,7],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,0,17,7],[19,3,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,5],[21,6,21,7],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,6],[22,7,24,7],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,6],[25,7,26,7],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,6],[27,7,28,7],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,3],[29,4,30,4],[29,5,30,6],[29,7,30,7],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,4],[33,5,33,6],[34,2,34,4],[34,5,34,6],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[41,2,41,3],[41,5,41,6],[42,2,42,3],[42,5,42,6],[43,2,43,3],[43,5,43,6],[44,0,44,7],[45,3,45,7],[46,0,46,7],[47,0,47,5],[47,6,47,7],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[48,2,50,3],[48,4,50,4],[48,5,50,6],[48,7,50,7],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[51,2,52,3],[51,4,52,4],[51,5,52,6],[51,7,52,7],[53,2,53,3],[53,5,53,6],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,3],[54,4,55,4],[54,5,55,6],[54,7,55,7],[56,2,56,3],[56,5,56,6],[57,2,57,3],[57,5,57,6],[58,2,58,3],[58,5,58,6],[59,2,59,4],[59,5,59,6],[60,2,60,4],[60,5,60,6],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[62,2,62,4],[62,5,62,6],[63,2,63,3],[63,5,63,6],[64,2,64,3],[64,5,64,6],[65,2,65,3],[65,5,65,6],[66,2,66,3],[66,5,66,6],[67,2,67,3],[67,5,67,6],[68,2,68,3],[68,5,68,6],[69,2,69,3],[69,5,69,6],[70,2,70,3],[70,5,70,6],[71,2,71,3],[71,5,71,6],[72,2,72,3],[72,5,72,6],[73,2,73,3],[73,5,73,6],[74,2,74,3],[74,5,74,6],[75,2,75,3],[75,5,75,6],[76,2,76,3],[76,5,76,6],[77,2,77,3],[77,5,77,6],[78,2,78,3],[78,5,78,6],[79,0,79,7],[80,3,80,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目三网工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[null,"001","三网",{"$nulls":4},""]
["1","030502001001","720芯MODF架",null,"1、名称：720芯MODF架\n2、技术参数：工程采用双面MODF,方便调度、管理及维护\n3、正面720芯,预留72芯供运营商配线光缆使用,剩648芯供覆盖用户使用\n4、背面为分光器设置区，按照“固定 +预留”的方式来设置，3家运营各配置256芯固定端口及256芯预留端口\n5、详见施工图、技术参数要求","台",null,"5.000"]
[]
[]
[]
["2","030502015001","光纤分线箱",null,"1、名称：48芯光分纤箱\n2、含尾纤、光纤适配器等\n3、详见施工图、技术参数要求","个",null,"27.000"]
["3","030502015002","光纤分线箱",null,"1、名称：24芯光分纤箱\n2、含尾纤、光纤适配器等\n3、详见施工图、技术参数要求","个",null,"64.000"]
["4","030502015003","光缆接头盒",null,"1、名称：144芯光缆接头盒\n2、含光纤熔纤等\n3、详见施工图、技术参数要求","个",null,"9.000"]
["5","030502015004","光缆接头盒",null,"1、名称：48芯光缆接头盒\n2、含光纤熔纤等\n3、详见施工图、技术参数要求","个",null,"20.000"]
["6","030502007001","光缆",null,"1、名称：144B1单模光缆\n2、技术参数：国标\n3、敷设方式：穿管或桥架内敷设","m",null,"3842.110"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目三网工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["7","030502007002","光缆",null,"1、名称：48B1单模光缆\n2、技术参数：国标\n3、敷设方式：穿管或桥架内敷设","m",null,"7673.270"]
[]
["8","030502007003","光缆",null,"1、名称：24B1单模光缆\n2、技术参数：国标\n3、敷设方式：穿管或桥架内敷设","m",null,"5810.610"]
[]
["9","030502007004","光缆",null,"1、名称：2芯室内单模光缆\n2、技术参数：国标\n3、敷设方式：穿管或桥架内敷设","m",null,"38206.400"]
[]
["10","030502014001","光纤连接",null,"1、名称：光纤熔接","芯(端口)",null,"7584.000"]
["11","050307009001","标志牌",null,"1、名称：标志牌","个",null,"1920.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"003","其他",{"$nulls":4},""]
["12","011101006001","地面水泥找平",null,"1.名称：地面水泥找平","m²",null,"47.000"]
["13","011101006002","地面防尘处理",null,"1.名称：地面防尘处理","m²",null,"47.000"]
["14","011104004001","防静电活动地板",null,"1.名称：防静电活动地板","m²",null,"47.000"]
["15","011105006001","踢脚线",null,"1.名称：不锈钢踢脚线","m",null,"35.000"]
["16","011104004002","入口台阶",null,"1.名称：入口踏步\n2.要求：L40角钢抗静电地板饰面","项",null,"1.000"]
["17","011104004003","入口斜坡",null,"1.名称：入口斜坡\n2.要求：L40角钢抗静电地板饰面","项",null,"1.000"]
["18","030404035001","插座",null,"1、名称：五孔插座","个",null,"1.000"]
["19","030411004001","插座配电线缆",null,"1.名称：铜芯电缆\n2.规格：ZRBV-2.5mm²","m",null,"60.000"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目三网工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["20","030409001001","接地极",null,"1、名称：接地极(40X10mm的扁铁)\n2、并与大楼的总接地连通,且接地电阻不大于10欧姆","根",null,"1.000"]
[]
["21","030701003001","3P空调",null,"3匹，定频，冷暖空调。","台",null,"2.000"]
["22","030411003001","镀锌桥架",null,"1.名称：金属镀锌桥架\n2.规格：300×100×1.5mm\n3.材质：冷轧钢板（钢板厚度1.5mm），冷镀锌\n4.支架制作及安装","m",null,"15.000"]
[]
["23","030411001001","电缆保护管",null,"1、材质：7孔梅花管","m",null,"1922.800"]
["24","040205001001","弱电井1",null,"现场定制，600*600*800mm","座",null,"23.000"]
["25","010101007001","挖土方及回填",null,"挖土方及回填","m3",null,"465.500"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"010","调试",{"$nulls":4},""]
["26","WB030507007001","三网系统调试",null,"三网系统调试","项",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"5.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","index":2,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,4],[21,5,21,6],[22,2,22,4],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,4],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,0,32,7],[33,3,33,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：逸合府项目5G信号覆盖工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[null,"002","信号覆盖",{"$nulls":4},""]
["1","030502010001","合路器",null,"1、名称：POI合路器","台",null,"88.000"]
["2","030502015001","光纤分线箱",null,"1、名称：光纤分线箱\n2、详见施工图、技术参数要求","个",null,"39.000"]
["3","030404017001","配电箱",null,"1、名称：电源配电箱\n2、详见施工图、技术参数要求","台",null,"39.000"]
["4","030502013001","耦合器",null,"1、名称：耦合器","个",null,"661.000"]
["5","030502013002","二功分器",null,"1、名称：二功分器","个",null,"219.000"]
["6","031102002001","对数周期天线",null,"1、名称：对数周期天线","套",null,"800.000"]
["7","031102001001","全向吸顶天线",null,"1、名称：全向吸顶天线","套",null,"148.000"]
["8","031102001002","室外定向天线",null,"1、名称：室外定向天线","套",null,"57.000"]
["9","030502009001","跳线",null,"1、名称：天线跳线","条",null,"1005.000"]
["10","030411004001","1/2阻燃馈线",null,"1、名称：1/2阻燃馈线","m",null,"9980.800"]
["11","030411004002","7/8阻燃馈线",null,"1、名称：7/8阻燃馈线","m",null,"3400.000"]
["12","030411001001","配管",null,"1、规格：PVC25\n2、配置要求：明配","m",null,"1878.000"]
["13","030411001002","配管",null,"1、规格：JDG20\n2、配置要求：明配","m",null,"117.000"]
["14","030408001001","电力电缆",null,"1、规格：WDZ-YJY 3X4","m",null,"351.000"]
["15","030408001002","电力电缆",null,"1、规格：WDZB2-YJY-3x10","m",null,"390.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"010","调试",{"$nulls":4},""]
["16","WB030507007001","三网系统调试",null,"三网系统调试","项",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]