{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["车管所大车模拟隧道修复需求"]
["序号","分项","材质要求","数量","单位","备注"]
[1,"拆除","原有破损部位拆除并垃圾清理",{"v":1,"d":"1.00"},"项"]
[2,"云梯",null,{"v":1,"d":"1.00"},"项","租赁"]
[3,"吊机",null,{"v":1,"d":"1.00"},"项","租赁"]
[4,"登高车",null,{"v":1,"d":"1.00"},"项","租赁"]
[5,"透波彩钢瓦","1.2米灰色透波彩钢瓦*0.8厚",{"v":1000,"d":"1000.00"},"平方","价格包干，以实际用量为准"]
[6,"收边条","0.8厚",{"v":600,"d":"600.00"},"米","价格包干，以实际用量为准"]
[7,"瓦丝",null,{"v":50,"d":"50.00"},"盒","价格包干，以实际用量为准"]
[8,"防水结构胶","20桶",{"v":30,"d":"30.00"},"箱","价格包干，以实际用量为准"]
[9,"人工",null,{"v":1,"d":"1.00"},"项"]
[10,"运输",null,{"v":1,"d":"1.00"},"项"]
[11,"合计"]