{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,1,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"亳州市2023-9号地块设计施工总承包项目栏杆工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","暂定工程量","备注","回复"]
[1,"金属靠墙扶手","1、扶手材料种类、规格：Ф50*2不锈钢管抛光\n2、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","m",228.95]
[2,"金属扶手、栏杆、栏板","1、高度：300mm\n2、扶手材料种类、规格、品牌：Ф60不锈钢管扶手,壁厚3\n3、栏杆材料种类、规格、品牌：Ф50不锈钢管立柱@100,壁厚3\n4、固定配件种类：详见构件对应的图集和大样节点\n5、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","m",55.94,"图集号？\n竖杆规格？","按图施工","高度：300mm\n2、扶手材料种类、规格、品牌：Ф60不锈钢管扶手,壁厚3\n3、栏杆材料种类、规格、品牌：Ф50不锈钢管立柱@100,壁厚3"]
[3,"金属扶手、栏杆、栏板","1、高度：700mm\n2、扶手材料种类、规格、品牌：Ф60不锈钢管扶手,壁厚3\n3、栏杆材料种类、规格、品牌：Ф50不锈钢管立柱@100,壁厚3\n4、固定配件种类：详见构件对应的图集和大样节点\n5、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","m",381.74,"图集号？\n竖杆规格？","按图施工"]
[4,"金属扶手、栏杆、栏板","1、部位：楼梯、踏步栏杆\n2、高度：900mm，楼梯水平段栏杆长度大于500时,栏杆高度为1100\n3、扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3不锈钢管\n4、栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*1.5不锈钢栏杆@110mm\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、合同、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求。","m",148.94,"图集号？\n竖杆规格？","楼梯栏杆扶手做法详22J403-1/2-7页_B1"]
[5,"金属扶手、栏杆、栏板","1、部位：临空栏杆\n2、高度：1100mm\n3、扶手材料种类、规格、品牌：Ф60不锈钢管扶手,壁厚3\n4、栏杆材料种类、规格、品牌：Ф60不锈钢管立柱,壁厚3\n5、栏板材料种类、规格、品牌、颜色：Ф30不锈钢管栏杆@100\n6、固定配件种类：详见构件对应的图集和大样节点\n7、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","m",4.5,"图集号？\n竖杆规格？","楼梯栏杆扶手做法详22J403-1第3-45页节点PA33"]
[6,"金属扶手、栏杆、栏板","1、设备平台栏杆（H=300mm）\n2、扶手材料种类、规格、品牌：50X50X3方钢管\n3、栏杆材料种类、规格、品牌：20X20X2方钢管@100\n4、做法参见22J403-1第3-45页节点PA33\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",315.68,"焊接/组装？","焊接"]
[7,"金属扶手、栏杆、栏板","1．设备平台栏杆（H=400mm）\n2．扶手材料种类、规格、品牌：50X50X2方钢管\n3．栏杆材料种类、规格、品牌：20X20X2方钢管@100\n4．做法参见22J403-1第3-45页节点PA33\n5．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",511.62]
[8,"金属扶手、栏杆、栏板","1.设备平台栏杆（H=450mm）\n2.扶手材料种类、规格、品牌：50X50X3方钢管\n3.栏杆材料种类、规格、品牌：20X20X2方钢管@100\n4.做法参见22J403-1第3-45页节点PA33\n5.其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",3683.66]
[9,"金属扶手、栏杆、栏板","1．设备平台栏杆（H=500mm）\n2．扶手材料种类、规格、品牌：50X50X2方钢管\n3．栏杆材料种类、规格、品牌：20X20X2方钢管@100\n4．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",4.8]
[10,"金属扶手、栏杆、栏板","1．阳台护窗栏杆（H=550mm）\n2．扶手材料种类、规格、品牌：φ60*3钢管\n3．栏杆材料种类、规格、品牌：φ60*3立柱、φ30或口26栏杆，选型详见设计图纸\n4．做法参见22J403-1第3-45页节点PA33\n5．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",4934.05,"竖杆规格？","详见图集"]
[11,"金属扶手、栏杆、栏板","1.屋面防护栏杆（H=1350mm））\n2.扶手材料种类、规格、品牌：φ60*3浅绿色钢管，表面氟碳喷涂\n3.栏杆材料种类、规格、品牌：φ30浅绿色钢管，表面氟碳喷涂\n4.其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",96.05,"图集号？\n竖杆厚度？","做法参见22J403-1第3-45页节点PA33"]
[12,"金属扶手、栏杆、栏板","1．屋面防护栏杆（H=1200mm）\n2．扶手材料种类、规格、品牌：φ60*3钢管\n3．栏杆材料种类、规格、品牌：φ60*3立柱、φ30或口26栏杆，选型详见设计图纸\n4．做法参见22J403-1第3-45页节点PA33\n5．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",910.96,"竖杆厚度？","壁厚1.5"]
[13,"金属扶手、栏杆、栏板","1、屋面楼梯间护窗栏杆（H=900mm）\n2、扶手材料种类、规格、品牌：φ50*1.5不锈钢管\n3、栏杆材料种类、规格、品牌：φ50*1.5不锈钢管立柱、φ20*1.5@110栏杆\n4、做法参见22J403-1第4-24页节点HC7\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",13.2,"图集无立柱","壁厚1.5"]
[14,"金属扶手、栏杆、栏板","1．飘窗护窗栏杆（H=900mm）\n2．扶手材料种类、规格、品牌：φ60*3钢管\n3．栏杆材料种类、规格、品牌：φ60*3立柱、φ30或口26栏杆，选型详见设计图纸\n4．做法参见22J403-1第3-45页节点PA33\n5．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",1952.79,"竖杆厚度？","壁厚1.5"]
[15,"金属扶手、栏杆、栏板","1、楼梯护窗栏杆（H=900mm）\n2、扶手材料种类、规格、品牌：φ50*1.5不锈钢管\n3、栏杆材料种类、规格、品牌：φ50*1.5不锈钢管立柱、φ20*1.5@110栏杆\n4、做法参见22J403-1第4-24页节点HC7\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",51.2,"图集无立柱","参照图集施工"]
[16,"金属扶手、栏杆、栏板","1、楼梯护窗栏杆（H=175mm）\n2、栏杆材料种类、规格、品牌：护窗栏杆，方钢管60*60，3厚侧向固定\n3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",168,"图集号？\n立柱、竖杆规格？","按图施工"]
[17,"金属扶手、栏杆、栏板","1、楼梯护窗栏杆\n2、扶手材料种类、规格、品牌：方钢管60*60，3厚侧向固定\n3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",9.6,"图集号？\n立柱、竖杆规格？","按图施工"]
[18,"金属扶手、栏杆、栏板","1、楼梯护窗栏杆（H=715mm）\n2、扶手材料种类、规格、品牌：φ50*1.5不锈钢管\n3、栏杆材料种类、规格、品牌：φ50*1.5不锈钢管立柱、φ20*1.5@110栏杆\n4、做法参见22J403-1第4-24页节点HC7\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",208]
[19,"金属扶手、栏杆、栏板","1.楼梯护窗栏杆（H=700mm）\n2.扶手材料种类、规格、品牌：φ50*1.5不锈钢管\n3.栏杆材料种类、规格、品牌：φ50*1.5不锈钢管立柱、φ20*1.5@110栏杆\n4.做法参见22J403-1第4-24页节点HC7\n5.其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",22.4]
[20,"金属靠墙扶手","1、楼梯靠墙扶手\n2、扶手材料种类、规格：φ50*2不锈钢管抛光\n3、固定配件种类：φ50*2@1000不锈钢管连接件，不锈钢法兰用粘接剂粘牢\n4、楼梯靠墙栏杆做法详22J403-1/5-5页-1\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",1069.05]
[21,"金属扶手、栏杆、栏板","1.楼梯栏杆\n2.H=900mm\n3.扶手材料种类、规格、品牌：φ60*3不锈钢扶手\n4.栏杆材料种类、规格、品牌：φ60*3不锈钢立杆，φ28或口24@110栏杆\n5.楼梯栏杆扶手做法详22J403-1/2-7页-B1\n6.其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",1088.58,"竖杆厚度？","壁厚1.5"]
[22,"金属扶手、栏杆、栏板","1、屋面防护栏杆（H=450mm）\n2、扶手材料种类、规格、品牌：φ60*3钢管\n3、栏杆材料种类、规格、品牌：Φ50*3钢管（立柱）\n4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",81.67,"图集号？\n竖杆厚度？","按图施工"]
[23,"金属扶手、栏杆、栏板","1.护窗栏杆（H=900mm）\n2.扶手材料种类、规格、品牌：φ60*3钢管\n3.栏杆材料种类、规格、品牌：φ60*3立柱、φ30或口26栏杆\n4.做法参见22J403-1第3-45页节点PA33\n5.其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",29,"竖杆厚度？","壁厚1.5"]
[24,"金属扶手、栏杆、栏板","1．楼梯栏杆\n2．高度：斜段高度900（从踏步前沿算起），楼梯水平段栏杆长度大于500时,栏杆高度为1100 3．扶手材料种类、规格、品牌：上部硬木扶手60*120，60*5扁钢通长与立柱焊牢；中部Φ40硬木扶手，5厚扁钢通长\n4．栏杆材料种类、规格、品牌：Φ60*3.5不锈钢管立柱，Φ20*1不锈钢竖杆（间距≤90）与扁钢及横杆焊牢；中部Φ30*2不锈钢管与立柱焊牢\n5．详图集22J403-1/4-5页-YL2\n6．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、合同、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求。","m",36.6,null,"   "]